<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="B3U-1000P">
</package>
<package name="B3U-1100P">
</package>
<package name="B3U-1000P-B">
</package>
<package name="SL19123">
</package>
<package name="TACTILE_SWITCH_PTH_6.0MM">
<description>&lt;h3&gt;Momentary Switch (Pushbutton) - SPST - PTH, 6.0mm Square&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Normally-open (NO) SPST momentary switches (buttons, pushbuttons).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-b3f.pdf"&gt;Datasheet&lt;/a&gt; (B3F-1000)&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="ENCODER_SIDE">
</package>
<package name="B3U-3100P">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SWITCH">
<pin name="P1"/>
<pin name="P2"/>
</symbol>
<symbol name="SWITCH_GND">
<pin name="P1"/>
<pin name="P2"/>
<pin name="PAD"/>
</symbol>
<symbol name="ONOFF_SWITCH">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
<pin name="P$3"/>
</symbol>
<symbol name="SWITCH-MOMENTARY-2">
<description>&lt;h3&gt;Momentary Switch (Pushbutton) - SPST&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Normally-open (NO) SPST momentary switches (buttons, pushbuttons).&lt;/p&gt;</description>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="ENCODER_WITH_SWITCH">
<pin name="A"/>
<pin name="C"/>
<pin name="B"/>
<pin name="D"/>
<pin name="E"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SWITCH">
<description>Tact switch</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SWITCH"/>
</gates>
<devices>
<device name="B3U-1000P" package="B3U-1000P">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="P2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="B3U-1000P-B" package="B3U-1000P-B">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="P2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="TACTILE_SWITCH_PTH_6.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="1 2"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="3 4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SWITCH_GND">
<description>Tact switch with GND pin</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SWITCH_GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="B3U-1100P" package="B3U-1100P">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="PAD1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="B3U-3100P" package="B3U-3100P">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="P2" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="P3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ENCODER_WITH_SWITCH">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ENCODER_WITH_SWITCH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ENCODER_SIDE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="D"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
