{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["LHE"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"LHE","index":0,"n_rows":18,"n_cols":14,"rows_kept":18,"merged":[[2,2,2,4],[3,2,3,4],[4,3,4,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":9},"Lava","Hot Coolant"]
[null,null,"Калькулятор Large Heat Exchanger",{"$nulls":5},"Имеет на входе столько горячей жидкости, л/с ",64000,64000]
[null,null,"без микросхем при 100% эффективности"]
[{"$nulls":3},"Какую горячую жидкость подаём",{"$nulls":4},"Если используем Integrated Circuit под номером",25,25,null,null,"от 1 до 25"]
[{"$nulls":3},"Lava","Hot Coolant",{"$nulls":3},"penalty",0.36,0.36]
[null,null,"Имеет на входе столько горячей жидкости, л/с ",64000,64000,{"$nulls":3},"efficiency",0.64,0.64]
[]
[null,null,"Порог перегретого пара",1000,4000,{"$nulls":3},"Порог перегретого пара",100,400]
[]
[null,null,"Заберёт столько горячей жидкости, л/с ",2000,8000,{"$nulls":3},"Заберёт столько горячей жидкости, л/с ",200,800]
[]
[null,null,"Тип выдаваемого пара",0,0,{"$nulls":3},"Тип выдаваемого пара",0,0]
[null,null,"Выдаёт пара, л/c",160000,320000,{"$nulls":3},"Выдаёт пара, л/c",10240,20480]
[null,null,"Потребляет дистил. воды, л/c",1000,2000,{"$nulls":3},"Потребляет дистил. воды, л/c",64,128]
[]
[null,null,"Выдаваемая охлаждённая жидкость","Pahoehoe Lava","Coolant",{"$nulls":3},"Выдаваемая охлаждённая жидкость","Pahoehoe Lava","Coolant"]
[null,null,"Выдаёт охлаждённую жидкость, л/с ",2000,8000,{"$nulls":3},"Выдаёт охлаждённую жидкость, л/с ",200,800]