{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Чистая комната"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Чистая комната","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"длина/ширина",11," (определяет сторону квадратного основания)"]
[null,"высота",11]
[null,null,1,2,3,4,5,6]
[null,"Тир питания (Energy Hatch)","LV","MV","HV","EV","IV","LuV"]
[null,null,32,128,512,2048,8192,32768]
[]
[null,"Базовые константы"]
[null,"Расход энергии на вентилятор в режиме поддержания, еу/т",1,4,16,64,256,1024]
[null,"Расход энергии на вентилятор в режиме очистки, еу/т",3,12,48,192,768,3072]
[null,"Один вентилятор очищает внутренний куб на 1% за, тик",16,8,4,2,1,0.5]
[null,"Один вентилятор очищает внутренний куб на 100% за, сек",80,40,20,10,5,2.5]
[]
[null,"Геометрия комнаты"]
[null,"длина/ширина",11,11,11,11,11,11]
[null,"высота, метров (1 метр равен длине 1 блока)",11,11,11,11,11,11]
[null,"кол-во вентиляторов (внутренняя площадь потолка)",81,81,81,81,81,81]
[null,"внутрення высота помещения, метров",9,9,9,9,9,9]
[null,"внутренний объем, кубических метров (= внутренние площадь потолка*высота)",729,729,729,729,729,729]
[]
[null,"Параметры работы (режим очистки)"]
[null,"расход энергии, еу/т",243,972,3888,15552,62208,248832]
[null,"минимум запросит ампер",8,8,8,8,8,8]
[null,"время полной очистки от 0% чистоты до 100%, сек",720,360,180,90,45,22.5]
[null,"будет затрачено энергии, еу",{"v":3499200,"d":"3,499,200"},{"v":6998400,"d":"6,998,400"},{"v":13996800,"d":"13,996,800"},{"v":27993600,"d":"27,993,600"},{"v":55987200,"d":"55,987,200"},{"v":111974400,"d":"111,974,400"}]
[]
[null,"Параметры работы (холостой режим)"]
[null,"расход энергии всего, eU/t",81,324,1296,5184,20736,82944]
[null,"минимум запросит ампер",3,3,3,3,3,3]