板子
2018年1月5日
9:46
8-3优先编码器  EI=0,output = 0
EI=1: GS=I1+I2…+I7  
EO=EI*not(I1+I2…+I7)
低电平有效， 输出只有一个0
可用来数据分配，数据接，E1 或E2，ABC接地址
数据选择器
74HC85
超前进位加法器