<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="80" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="80" y1="0" x2="80" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="80" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="75.5" y1="1" x2="75.5" y2="5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="75.5" y1="5" x2="73.5" y2="5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="73.5" y1="5" x2="73.5" y2="1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="73.5" y1="1" x2="75.5" y2="1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="75.5" y1="79" x2="75.5" y2="75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="75.5" y1="75" x2="73.5" y2="75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="73.5" y1="75" x2="73.5" y2="79" width="0" layer="20"/>
<wire x1="73.5" y1="79" x2="75.5" y2="79" width="0" layer="20"/>
<text>*</text>
<text>ARM-WebRadio v3</text>
<text>TOP</text>
<text>BOT</text>
<text>See schematics for</text>
<text>Line-Out config.</text>
<text>Watterott electronic</text>
<text>*</text>
<text>www.watterott.net</text>
<text>10-40V</text>
<text>RJ45</text>
<text>microSD</text>
<text>&gt;</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>SD</text>
<hole x="3.5" y="77.5" drill="2.5"/>
<hole x="69.5" y="77.5" drill="2.5"/>
<hole x="3.5" y="2.5" drill="2.5"/>
<hole x="69.5" y="2.5" drill="2.5"/>
<hole x="63.5" y="2.5" drill="2.5"/>
<hole x="63.5" y="77.5" drill="2.5"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Ramtron">
<packages>
<package name="SO8">
<description>SO8  narrow body (4mm wide)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Crystal">
<packages>
<package name="SM49">
</package>
<package name="CS10">
</package>
</packages>
</library>
<library name="VLSI">
<packages>
<package name="LQFP-48">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ethernet">
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="WE_POE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Voltage-Reg">
<packages>
<package name="SO8">
</package>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CDRH">
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
IPC 1608 chip</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
IPC 1608 chip</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
IPC 3216 chip</description>
</package>
<package name="153CLV-0810">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SMD (Chip) Long Life Vertical 153 CLV&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="L3230M">
<description>&lt;b&gt;INDUCTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
molded</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
IPC 2012 chip&lt;br&gt;
Pad definition corrected 2006.05.15, librarian@cadsoft.de</description>
</package>
<package name="C1210">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
IPC 3216 chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO214AA">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA17-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA06-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-usb">
<packages>
<package name="USB-A-S">
<description>&lt;b&gt;USB Series A Surface Mounted&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="IRF-sot23">
<packages>
<package name="MICRO3">
<description>&lt;b&gt;Micro3 TM Package Outline&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-jack">
<packages>
<package name="SPC4077">
<description>&lt;b&gt;DC POWER JACK 2mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt; Right Angle, Through Hole, Rated 5A at 16VDC, PC Terminals&lt;p&gt;
Source: www.spctechnology.com .. 84N1161.pdf&lt;br&gt;
Distributor: &lt;b&gt;Farnell (www.Farnell.de)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Created by Robert Siegler &amp;lt;rs@kmp-ag.de&amp;gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SD-Card">
<packages>
<package name="MICRO-SD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Luminary">
<packages>
<package name="LQFP100">
<description>&lt;b&gt;LQFP 100&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: 6120s.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Con-lst">
<packages>
<package name="MA10-2_SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Audio">
<packages>
<package name="1503_09">
<description>&lt;b&gt;Jack connectors according to JISC 6560, 3.5 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Klinkeneinbaukupplung nach JISC 6560, 3,5 mm, 3-polig/&lt;br&gt;
stereo, abgewinkelte Ausführung, mit 2 Öffnern und Lötaugen,&lt;br&gt;
für Leiterplatten Rückseitenmontage&lt;p&gt;
Source: http://www.lumberg.com/Produkte/PDFs/1503_09.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="special-pad">
<packages>
<package name="SMD-ELLIPSE">
<description>&lt;b&gt;Elliptical Smd&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ARM_C1" library="rcl" package="C0603" value="18pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ARM_C2" library="rcl" package="C0603" value="18pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ARM_C5" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS" library="VLSI" package="LQFP-48" value="VS1053">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_R2" library="rcl" package="R0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_C6" library="rcl" package="C0603" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_R6" library="rcl" package="R0603" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_R5" library="rcl" package="R0603" value="22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_R4" library="rcl" package="R0603" value="22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_C3" library="rcl" package="C0603" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_C4" library="rcl" package="C0603" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_C5" library="rcl" package="C0603" value="47nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_C7" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_C8" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_C9" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_C10" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_C11" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_C12" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_C14" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_C15" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POE" library="ethernet" package="SO08" value="TPS2375D">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RJ_C1" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RJ_C9" library="rcl" package="C0603" value="10pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RJ_C6" library="rcl" package="C0603" value="10pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POE_DET" library="rcl" package="R0603" value="24k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POE_ILM" library="rcl" package="R0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POE_CLA" library="rcl" package="R0603" value="4,3k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RJ_R5" library="rcl" package="R0603" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="Voltage-Reg" package="SOT23-5" value="LP2985-2V8">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U4" library="Voltage-Reg" package="SOT23-5" value="LP2985-1V8">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0603" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C0603" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0603" value="2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C0603" value="2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C0603" value="2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C0603" value="2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="153CLV-0810" value="22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE" value="min 63V"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="153CLV-0810" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USB_C2" library="rcl" package="C0603" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USB" library="con-usb" package="USB-A-S" value="USB-A-S">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="FUSE" library="rcl" package="R1206" value="1A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="Voltage-Reg" package="SO8" value="MAX5035BUSA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="Voltage-Reg" package="CDRH" value="100uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO214AA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE" value="min 90V"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POE_D1" library="diode" package="DO214AA" value="SMAJ58A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RJ" library="ethernet" package="WE_POE" value="RJ45-8-POEWE"/>
<element name="RJ_R6" library="rcl" package="R0603" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RJ_R2" library="rcl" package="R0603" value="50">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RJ_C2" library="rcl" package="C0603" value="10pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RJ_C5" library="rcl" package="C0603" value="10pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RJ_R1" library="rcl" package="R0603" value="50">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RJ_R4" library="rcl" package="R0603" value="50">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RJ_R3" library="rcl" package="R0603" value="50">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RJ_C8" library="rcl" package="C0603" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RJ_C4" library="rcl" package="C0603" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_C2" library="rcl" package="C0603" value="27pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_C1" library="rcl" package="C0603" value="27pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ARM_C4" library="rcl" package="C0603" value="18pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ARM_C3" library="rcl" package="C0603" value="18pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ARM_R3" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ARM_R1" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ARM_R2" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FM" library="Ramtron" package="SO8" value="FM25V...">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FM_C1" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ARM_C6" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ARM_C7" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ARM_C8" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ARM_C9" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ARM_C10" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ARM_C11" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ARM_C12" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_R1" library="rcl" package="R0603" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USB_R1" library="rcl" package="R0603" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="EXP_C1" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FM_R1" library="rcl" package="R0603" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0603" value="2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USB_C4" library="rcl" package="C0805" value="2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0603" value="2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USB_Q1" library="IRF-sot23" package="MICRO3" value="P-CHN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USB_R2" library="rcl" package="R0603" value="24k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USB_C1" library="rcl" package="C0603" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_RL" library="rcl" package="R0603" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_RR" library="rcl" package="R0603" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_GBUF" library="rcl" package="R0603" value="0*">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_GND" library="rcl" package="R0603" value="0*">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_CR" library="rcl" package="C1210" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_CL" library="rcl" package="C1210" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_R7" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_R8" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_CR2" library="rcl" package="C0603" value="2.2nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_CL2" library="rcl" package="C0603" value="2.2nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USB_L1" library="rcl" package="L3230M" value="10uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="CURRENT" value="min. 300mA"/>
</element>
<element name="USB_C3" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="rcl" package="L3230M" value="10uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="CURRENT" value="50mA"/>
</element>
<element name="EXT_PWR" library="con-jack" package="SPC4077" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO214AA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE" value="min 63V"/>
</element>
<element name="D3" library="diode" package="DO214AA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE" value="min 63V"/>
</element>
<element name="VS_R3" library="rcl" package="R0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_C13" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="EXP_C2" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWR_C1" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="I2S" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWR" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWR_C2" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_R9" library="rcl" package="R0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_R10" library="rcl" package="R0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_R11" library="rcl" package="R0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_R12" library="rcl" package="R0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SD" library="SD-Card" package="MICRO-SD" value="MICRO-SD"/>
<element name="SD_R5" library="rcl" package="R0603" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SD_R2" library="rcl" package="R0603" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SD_C1" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SD_Q1" library="IRF-sot23" package="MICRO3" value="P-CHN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SD_R1" library="rcl" package="R0603" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SD_C2" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SD_R3" library="rcl" package="R0603" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SD_R4" library="rcl" package="R0603" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SD_C3" library="rcl" package="C0603" value="2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ARM" library="Luminary" package="LQFP100" value="LM3S6950">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ARM_R4" library="rcl" package="R0603" value="12.4k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JTAG" library="Con-lst" package="MA10-2_SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POE_C1" library="rcl" package="C1206" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE" value="min 63V"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0603" value="470*">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0603" value="470*">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUT" library="Audio" package="1503_09" value="1503_09">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RJ_C10" library="rcl" package="C0603" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RJ_R7" library="rcl" package="R0603" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ARM_Q1" library="Crystal" package="CS10" value="8MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ARM_Q2" library="Crystal" package="CS10" value="25MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS_Q1" library="Crystal" package="SM49" value="12.288MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RJ_C7" library="rcl" package="C0603" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RJ_C3" library="rcl" package="C0603" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="EXP" library="con-lstb" package="MA17-2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="Voltage-Reg" package="SOT223" value="TS1117-3V3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="UART2" library="con-lstb" package="MA06-1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="special-pad" package="SMD-ELLIPSE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="special-pad" package="SMD-ELLIPSE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="special-pad" package="SMD-ELLIPSE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X4" library="special-pad" package="SMD-ELLIPSE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="ARM_C1" pad="2"/>
<contactref element="ARM_C2" pad="2"/>
<contactref element="ARM_C5" pad="2"/>
<contactref element="VS_R2" pad="1"/>
<contactref element="VS" pad="35"/>
<contactref element="VS" pad="22"/>
<contactref element="VS" pad="21"/>
<contactref element="VS" pad="20"/>
<contactref element="VS" pad="16"/>
<contactref element="VS" pad="4"/>
<contactref element="VS_C7" pad="2"/>
<contactref element="VS_C8" pad="2"/>
<contactref element="VS_C9" pad="2"/>
<contactref element="VS_C10" pad="2"/>
<contactref element="VS_C11" pad="2"/>
<contactref element="VS_C12" pad="2"/>
<contactref element="POE" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="RJ_C1" pad="2"/>
<contactref element="RJ_C9" pad="1"/>
<contactref element="RJ_C6" pad="1"/>
<contactref element="RJ_C5" pad="1"/>
<contactref element="RJ_C2" pad="1"/>
<contactref element="RJ_C8" pad="1"/>
<contactref element="RJ_C4" pad="1"/>
<contactref element="VS_C2" pad="2"/>
<contactref element="VS_C1" pad="2"/>
<contactref element="ARM_C4" pad="2"/>
<contactref element="ARM_C3" pad="2"/>
<contactref element="FM" pad="4"/>
<contactref element="FM_C1" pad="2"/>
<contactref element="ARM_C6" pad="2"/>
<contactref element="ARM_C7" pad="2"/>
<contactref element="ARM_C8" pad="2"/>
<contactref element="ARM_C12" pad="2"/>
<contactref element="ARM_C11" pad="2"/>
<contactref element="ARM_C10" pad="2"/>
<contactref element="ARM_C9" pad="2"/>
<contactref element="EXP_C1" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="USB" pad="GND"/>
<contactref element="USB_C2" pad="2"/>
<contactref element="USB_C4" pad="1"/>
<contactref element="USB_C1" pad="1"/>
<contactref element="USB_C3" pad="2"/>
<contactref element="EXT_PWR" pad="1"/>
<contactref element="EXT_PWR" pad="2"/>
<contactref element="VS_R3" pad="1"/>
<contactref element="VS_C13" pad="2"/>
<contactref element="EXP_C2" pad="1"/>
<contactref element="PWR" pad="3"/>
<contactref element="PWR" pad="4"/>
<contactref element="PWR_C2" pad="1"/>
<contactref element="PWR_C1" pad="1"/>
<contactref element="VS_R9" pad="2"/>
<contactref element="VS_R10" pad="2"/>
<contactref element="VS_R11" pad="2"/>
<contactref element="VS_R12" pad="2"/>
<contactref element="SD" pad="6"/>
<contactref element="SD_C1" pad="2"/>
<contactref element="SD_C2" pad="1"/>
<contactref element="SD_C3" pad="1"/>
<contactref element="ARM" pad="9"/>
<contactref element="ARM" pad="15"/>
<contactref element="ARM" pad="21"/>
<contactref element="ARM" pad="33"/>
<contactref element="ARM" pad="39"/>
<contactref element="ARM" pad="45"/>
<contactref element="ARM" pad="54"/>
<contactref element="ARM" pad="57"/>
<contactref element="ARM" pad="63"/>
<contactref element="ARM" pad="69"/>
<contactref element="ARM" pad="82"/>
<contactref element="ARM" pad="87"/>
<contactref element="ARM" pad="94"/>
<contactref element="ARM" pad="65"/>
<contactref element="ARM" pad="76"/>
<contactref element="ARM" pad="50"/>
<contactref element="ARM" pad="42"/>
<contactref element="ARM" pad="85"/>
<contactref element="ARM" pad="86"/>
<contactref element="ARM" pad="4"/>
<contactref element="ARM" pad="97"/>
<contactref element="ARM_R4" pad="2"/>
<contactref element="JTAG" pad="4"/>
<contactref element="JTAG" pad="6"/>
<contactref element="JTAG" pad="8"/>
<contactref element="JTAG" pad="10"/>
<contactref element="JTAG" pad="12"/>
<contactref element="JTAG" pad="14"/>
<contactref element="JTAG" pad="16"/>
<contactref element="JTAG" pad="18"/>
<contactref element="JTAG" pad="20"/>
<contactref element="RJ_C10" pad="2"/>
<contactref element="RJ_C7" pad="1"/>
<contactref element="RJ_C3" pad="1"/>
<contactref element="EXP" pad="1"/>
<contactref element="EXP" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="UART2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="ARM_C1" pad="1"/>
<contactref element="ARM" pad="48"/>
<contactref element="ARM_Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="ARM_C2" pad="1"/>
<contactref element="ARM" pad="49"/>
<contactref element="ARM_Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VS_DCS">
<contactref element="VS" pad="13"/>
<contactref element="ARM" pad="29"/>
</signal>
<signal name="VS_CS">
<contactref element="VS" pad="23"/>
<contactref element="ARM" pad="34"/>
</signal>
<signal name="VS_RST">
<contactref element="VS" pad="3"/>
<contactref element="ARM" pad="35"/>
</signal>
<signal name="FM_CS">
<contactref element="FM" pad="1"/>
<contactref element="FM_R1" pad="1"/>
<contactref element="ARM" pad="73"/>
</signal>
<signal name="VS_DREQ">
<contactref element="VS" pad="8"/>
<contactref element="ARM" pad="27"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="EXP_C1" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="USB_L1" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="PWR_C2" pad="2"/>
<contactref element="PWR" pad="1"/>
<contactref element="EXP" pad="4"/>
<contactref element="EXP" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="POE+">
<contactref element="RJ" pad="9"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="PWR+">
<contactref element="POE" pad="8"/>
<contactref element="POE_DET" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="FUSE" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="POE_D1" pad="C"/>
<contactref element="POE_C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GBUF">
<contactref element="VS" pad="42"/>
<contactref element="VS_R6" pad="2"/>
<contactref element="VS_GBUF" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LEFT">
<contactref element="VS" pad="46"/>
<contactref element="VS_R4" pad="2"/>
<contactref element="VS_RL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RIGHT">
<contactref element="VS" pad="39"/>
<contactref element="VS_R5" pad="2"/>
<contactref element="VS_RR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="VS_R4" pad="1"/>
<contactref element="VS_C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="VS_R5" pad="1"/>
<contactref element="VS_C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="VS_R6" pad="1"/>
<contactref element="VS_C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AGND">
<contactref element="VS_C3" pad="1"/>
<contactref element="VS_C4" pad="1"/>
<contactref element="VS_C5" pad="1"/>
<contactref element="VS_C6" pad="1"/>
<contactref element="VS" pad="37"/>
<contactref element="VS" pad="40"/>
<contactref element="VS" pad="41"/>
<contactref element="VS" pad="47"/>
<contactref element="VS_C14" pad="2"/>
<contactref element="VS_C15" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="VS_GND" pad="2"/>
<contactref element="VS_R8" pad="2"/>
<contactref element="VS_R7" pad="2"/>
<contactref element="VS_CR2" pad="2"/>
<contactref element="VS_CL2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+2V8">
<contactref element="VS" pad="38"/>
<contactref element="VS" pad="43"/>
<contactref element="VS" pad="45"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="VS_C14" pad="1"/>
<contactref element="VS_C15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+1V8">
<contactref element="VS" pad="5"/>
<contactref element="VS" pad="7"/>
<contactref element="VS" pad="24"/>
<contactref element="VS" pad="31"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="VS_C10" pad="1"/>
<contactref element="VS_C11" pad="1"/>
<contactref element="VS_C12" pad="1"/>
<contactref element="VS_C13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RCAP">
<contactref element="VS" pad="44"/>
<contactref element="VS_C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="POE-">
<contactref element="POE" pad="4"/>
<contactref element="POE_CLA" pad="1"/>
<contactref element="POE_D1" pad="A"/>
<contactref element="RJ" pad="10"/>
<contactref element="POE_ILM" pad="1"/>
<contactref element="POE_C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TD-">
<contactref element="RJ_C9" pad="2"/>
<contactref element="RJ" pad="6"/>
<contactref element="RJ_R4" pad="1"/>
<contactref element="ARM" pad="46"/>
</signal>
<signal name="TD+">
<contactref element="RJ_C6" pad="2"/>
<contactref element="RJ" pad="5"/>
<contactref element="RJ_R3" pad="1"/>
<contactref element="ARM" pad="43"/>
</signal>
<signal name="ILM">
<contactref element="POE" pad="1"/>
<contactref element="POE_ILM" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DET">
<contactref element="POE" pad="3"/>
<contactref element="POE_DET" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CLASS">
<contactref element="POE" pad="2"/>
<contactref element="POE_CLA" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="RJ" pad="LED2-"/>
<contactref element="RJ_R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="RJ" pad="LED1-"/>
<contactref element="RJ_R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED1">
<contactref element="RJ_R5" pad="2"/>
<contactref element="ARM" pad="59"/>
</signal>
<signal name="LED2">
<contactref element="RJ_R6" pad="2"/>
<contactref element="ARM" pad="60"/>
</signal>
<signal name="RD-">
<contactref element="RJ" pad="2"/>
<contactref element="RJ_C5" pad="2"/>
<contactref element="RJ_R2" pad="1"/>
<contactref element="ARM" pad="37"/>
</signal>
<signal name="RD+">
<contactref element="RJ" pad="1"/>
<contactref element="RJ_C2" pad="2"/>
<contactref element="RJ_R1" pad="1"/>
<contactref element="ARM" pad="40"/>
</signal>
<signal name="VS_SCK">
<contactref element="VS" pad="28"/>
<contactref element="ARM" pad="28"/>
</signal>
<signal name="VS_SI">
<contactref element="VS" pad="29"/>
<contactref element="ARM" pad="31"/>
</signal>
<signal name="VS_SO">
<contactref element="VS" pad="30"/>
<contactref element="ARM" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="VS_C2" pad="1"/>
<contactref element="VS" pad="18"/>
<contactref element="VS_R1" pad="2"/>
<contactref element="VS_Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="VS" pad="17"/>
<contactref element="VS_C1" pad="1"/>
<contactref element="VS_R1" pad="1"/>
<contactref element="VS_Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="ARM_C4" pad="1"/>
<contactref element="ARM" pad="17"/>
<contactref element="ARM_Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="ARM_C3" pad="1"/>
<contactref element="ARM" pad="16"/>
<contactref element="ARM_Q2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+2V5">
<contactref element="ARM_C12" pad="1"/>
<contactref element="ARM_C11" pad="1"/>
<contactref element="ARM_C10" pad="1"/>
<contactref element="ARM_C9" pad="1"/>
<contactref element="ARM" pad="7"/>
<contactref element="ARM" pad="14"/>
<contactref element="ARM" pad="38"/>
<contactref element="ARM" pad="62"/>
<contactref element="ARM" pad="88"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="ARM" pad="80"/>
<contactref element="JTAG" pad="9"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="ARM" pad="79"/>
<contactref element="JTAG" pad="7"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="ARM" pad="78"/>
<contactref element="JTAG" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="ARM" pad="77"/>
<contactref element="JTAG" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="ARM_R1" pad="2"/>
<contactref element="ARM" pad="64"/>
</signal>
<signal name="MDIO">
<contactref element="ARM_R3" pad="1"/>
<contactref element="ARM" pad="58"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="RJ" pad="LED2+"/>
<contactref element="RJ" pad="LED1+"/>
<contactref element="RJ" pad="4"/>
<contactref element="RJ" pad="3"/>
<contactref element="RJ_C1" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="ARM_C5" pad="1"/>
<contactref element="VS_C8" pad="1"/>
<contactref element="VS" pad="32"/>
<contactref element="VS" pad="26"/>
<contactref element="VS" pad="19"/>
<contactref element="VS" pad="14"/>
<contactref element="FM_C1" pad="1"/>
<contactref element="VS_C9" pad="1"/>
<contactref element="FM" pad="3"/>
<contactref element="FM" pad="8"/>
<contactref element="ARM_R1" pad="1"/>
<contactref element="FM" pad="7"/>
<contactref element="ARM_R3" pad="2"/>
<contactref element="VS" pad="6"/>
<contactref element="ARM_R2" pad="2"/>
<contactref element="VS_C7" pad="1"/>
<contactref element="ARM_C6" pad="1"/>
<contactref element="ARM_C7" pad="1"/>
<contactref element="ARM_C8" pad="1"/>
<contactref element="FM_R1" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="RJ_R2" pad="2"/>
<contactref element="RJ_R1" pad="2"/>
<contactref element="RJ_C4" pad="2"/>
<contactref element="RJ_R4" pad="2"/>
<contactref element="RJ_R3" pad="2"/>
<contactref element="RJ_C8" pad="2"/>
<contactref element="EXP_C2" pad="2"/>
<contactref element="PWR_C1" pad="2"/>
<contactref element="PWR" pad="2"/>
<contactref element="SD_Q1" pad="2"/>
<contactref element="SD_R1" pad="1"/>
<contactref element="SD_C2" pad="2"/>
<contactref element="SD_C3" pad="2"/>
<contactref element="ARM" pad="36"/>
<contactref element="ARM" pad="83"/>
<contactref element="ARM" pad="84"/>
<contactref element="ARM" pad="3"/>
<contactref element="ARM" pad="98"/>
<contactref element="ARM" pad="8"/>
<contactref element="ARM" pad="20"/>
<contactref element="ARM" pad="32"/>
<contactref element="ARM" pad="44"/>
<contactref element="ARM" pad="56"/>
<contactref element="ARM" pad="68"/>
<contactref element="ARM" pad="81"/>
<contactref element="ARM" pad="93"/>
<contactref element="JTAG" pad="1"/>
<contactref element="RJ_C7" pad="2"/>
<contactref element="RJ_C3" pad="2"/>
<contactref element="EXP" pad="5"/>
<contactref element="EXP" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SI">
<contactref element="FM" pad="5"/>
<contactref element="SD" pad="3"/>
<contactref element="ARM" pad="75"/>
<contactref element="EXP" pad="12"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="FM" pad="6"/>
<contactref element="SD" pad="5"/>
<contactref element="ARM" pad="72"/>
<contactref element="EXP" pad="10"/>
</signal>
<signal name="SO">
<contactref element="FM" pad="2"/>
<contactref element="SD" pad="7"/>
<contactref element="SD_R3" pad="2"/>
<contactref element="ARM" pad="74"/>
<contactref element="EXP" pad="11"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BST">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VD">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="14">
<contactref element="ARM" pad="91"/>
<contactref element="EXP" pad="14"/>
</signal>
<signal name="16">
<contactref element="ARM" pad="95"/>
<contactref element="EXP" pad="16"/>
</signal>
<signal name="18">
<contactref element="ARM" pad="99"/>
<contactref element="EXP" pad="18"/>
</signal>
<signal name="20">
<contactref element="ARM" pad="1"/>
<contactref element="EXP" pad="20"/>
</signal>
<signal name="22">
<contactref element="ARM" pad="5"/>
<contactref element="EXP" pad="22"/>
</signal>
<signal name="24">
<contactref element="ARM" pad="10"/>
<contactref element="EXP" pad="24"/>
</signal>
<signal name="26">
<contactref element="ARM" pad="12"/>
<contactref element="EXP" pad="26"/>
</signal>
<signal name="28">
<contactref element="ARM" pad="18"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="EXP" pad="28"/>
</signal>
<signal name="30">
<contactref element="ARM" pad="22"/>
<contactref element="EXP" pad="30"/>
</signal>
<signal name="32">
<contactref element="ARM" pad="24"/>
<contactref element="EXP" pad="32"/>
</signal>
<signal name="33">
<contactref element="ARM" pad="25"/>
<contactref element="EXP" pad="33"/>
</signal>
<signal name="31">
<contactref element="ARM" pad="23"/>
<contactref element="EXP" pad="31"/>
</signal>
<signal name="29">
<contactref element="ARM" pad="19"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="EXP" pad="29"/>
</signal>
<signal name="27">
<contactref element="ARM" pad="13"/>
<contactref element="EXP" pad="27"/>
</signal>
<signal name="25">
<contactref element="ARM" pad="11"/>
<contactref element="EXP" pad="25"/>
</signal>
<signal name="21">
<contactref element="ARM" pad="2"/>
<contactref element="EXP" pad="21"/>
</signal>
<signal name="23">
<contactref element="ARM" pad="6"/>
<contactref element="EXP" pad="23"/>
</signal>
<signal name="19">
<contactref element="ARM" pad="100"/>
<contactref element="EXP" pad="19"/>
</signal>
<signal name="17">
<contactref element="ARM" pad="96"/>
<contactref element="EXP" pad="17"/>
</signal>
<signal name="15">
<contactref element="ARM" pad="92"/>
<contactref element="EXP" pad="15"/>
</signal>
<signal name="13">
<contactref element="ARM" pad="90"/>
<contactref element="EXP" pad="13"/>
</signal>
<signal name="8">
<contactref element="ARM" pad="70"/>
<contactref element="EXP" pad="8"/>
</signal>
<signal name="9">
<contactref element="ARM" pad="71"/>
<contactref element="EXP" pad="9"/>
</signal>
<signal name="TRST">
<contactref element="ARM_R2" pad="1"/>
<contactref element="ARM" pad="89"/>
<contactref element="JTAG" pad="3"/>
</signal>
<signal name="USB_PWR">
<contactref element="USB_R2" pad="2"/>
<contactref element="ARM" pad="61"/>
</signal>
<signal name="7">
<contactref element="ARM" pad="47"/>
<contactref element="EXP" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="USB" pad="VBUS"/>
<contactref element="USB_C2" pad="1"/>
<contactref element="USB_Q1" pad="3"/>
<contactref element="USB_C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="USB_R2" pad="1"/>
<contactref element="USB_R1" pad="2"/>
<contactref element="USB_Q1" pad="1"/>
<contactref element="USB_C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="VS_GBUF" pad="2"/>
<contactref element="VS_GND" pad="1"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="VS_CR" pad="2"/>
<contactref element="VS_R7" pad="1"/>
<contactref element="OUT" pad="3"/>
<contactref element="OUT" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="VS_CL" pad="2"/>
<contactref element="VS_R8" pad="1"/>
<contactref element="OUT" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="VS_RR" pad="2"/>
<contactref element="VS_CR" pad="1"/>
<contactref element="VS_CR2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="VS_CL" pad="1"/>
<contactref element="VS_RL" pad="2"/>
<contactref element="VS_CL2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="USB_L1" pad="2"/>
<contactref element="USB_C4" pad="2"/>
<contactref element="USB_R1" pad="1"/>
<contactref element="USB_Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="EXT_PWR" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="FUSE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NC_GND(TAIMAG)">
<contactref element="RJ" pad="7"/>
</signal>
<signal name="NC">
<contactref element="RJ" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="VS" pad="10"/>
<contactref element="VS" pad="9"/>
<contactref element="VS_R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="VS" pad="33"/>
<contactref element="VS" pad="34"/>
<contactref element="VS_R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="I2S_SCLK">
<contactref element="VS" pad="11"/>
<contactref element="I2S" pad="3"/>
<contactref element="VS_R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="I2S_SDATA">
<contactref element="VS" pad="12"/>
<contactref element="I2S" pad="4"/>
<contactref element="VS_R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="I2S_LROUT">
<contactref element="VS" pad="36"/>
<contactref element="I2S" pad="1"/>
<contactref element="VS_R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="I2S_MCLK">
<contactref element="VS" pad="25"/>
<contactref element="I2S" pad="2"/>
<contactref element="VS_R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SD_CS">
<contactref element="SD" pad="2"/>
<contactref element="SD_R4" pad="2"/>
<contactref element="ARM" pad="67"/>
</signal>
<signal name="SD_PWR">
<contactref element="SD_Q1" pad="1"/>
<contactref element="SD_R1" pad="2"/>
<contactref element="ARM" pad="66"/>
</signal>
<signal name="SD_3V3">
<contactref element="SD_R2" pad="1"/>
<contactref element="SD_R5" pad="1"/>
<contactref element="SD" pad="4"/>
<contactref element="SD_C1" pad="1"/>
<contactref element="SD_Q1" pad="3"/>
<contactref element="SD_R3" pad="1"/>
<contactref element="SD_R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="ARM" pad="55"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="UART2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="UART2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="RJ_C10" pad="1"/>
<contactref element="RJ_R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
</signal>
<signal name="SD_1">
<contactref element="SD" pad="1"/>
<contactref element="SD_R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SD_8">
<contactref element="SD" pad="8"/>
<contactref element="SD_R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="5V_VIN">
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SHIELD">
<contactref element="RJ" pad="NC0"/>
<contactref element="RJ_R7" pad="2"/>
<contactref element="RJ" pad="NC1"/>
</signal>
<signal name="ERBIAS">
<contactref element="ARM" pad="41"/>
<contactref element="ARM_R4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
