<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="97.79" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="97.79" y1="0" x2="97.79" y2="84" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="97.79" y1="84" x2="0" y2="84" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="84" x2="0" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<text>HomePi
Backplane</text>
<text>Rev 2019/05
(c) Peter Müller</text>
<text>BOT</text>
<text>TOP</text>
</plain>
<libraries>
<library name="64-pol-verbinder">
<packages>
<package name="FE32-2W">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA32-2W">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="my-con-vg">
<packages>
<package name="FAC64S_NO_DRILL">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
female, 64 pins, type C, rows AC, grid 5.08 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="cryCode-Logo">
<packages>
<package name="30MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="my-con-vg" package="FAC64S_NO_DRILL" value="FAC64SNO_DRILL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="my-con-vg" package="FAC64S_NO_DRILL" value="FAC64SNO_DRILL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="my-con-vg" package="FAC64S_NO_DRILL" value="FAC64SNO_DRILL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X4" library="my-con-vg" package="FAC64S_NO_DRILL" value="FAC64SNO_DRILL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="64-pol-verbinder" package="FE32-2W" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="64-pol-verbinder" package="MA32-2W" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="cryCode-Logo" package="30MM" value=""/>
<element name="U$2" library="cryCode-Logo" package="30MM" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V_EXT">
<contactref element="X1" pad="C31"/>
<contactref element="X1" pad="A31"/>
<contactref element="X2" pad="C31"/>
<contactref element="X2" pad="A31"/>
<contactref element="X3" pad="C31"/>
<contactref element="X3" pad="A31"/>
<contactref element="X4" pad="C31"/>
<contactref element="X4" pad="A31"/>
<contactref element="SV1" pad="61"/>
<contactref element="SV1" pad="62"/>
<contactref element="SV2" pad="62"/>
<contactref element="SV2" pad="61"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="A3"/>
<contactref element="X1" pad="C3"/>
<contactref element="X1" pad="A6"/>
<contactref element="X1" pad="C6"/>
<contactref element="X1" pad="A8"/>
<contactref element="X1" pad="C8"/>
<contactref element="X1" pad="C29"/>
<contactref element="X1" pad="A29"/>
<contactref element="X2" pad="A3"/>
<contactref element="X2" pad="C3"/>
<contactref element="X2" pad="A6"/>
<contactref element="X2" pad="C6"/>
<contactref element="X2" pad="A8"/>
<contactref element="X2" pad="C8"/>
<contactref element="X2" pad="C29"/>
<contactref element="X2" pad="A29"/>
<contactref element="X3" pad="A3"/>
<contactref element="X3" pad="C3"/>
<contactref element="X3" pad="A6"/>
<contactref element="X3" pad="C6"/>
<contactref element="X3" pad="A8"/>
<contactref element="X3" pad="C8"/>
<contactref element="X3" pad="C29"/>
<contactref element="X3" pad="A29"/>
<contactref element="X1" pad="A11"/>
<contactref element="X2" pad="A11"/>
<contactref element="X3" pad="A11"/>
<contactref element="X1" pad="A13"/>
<contactref element="X1" pad="C13"/>
<contactref element="X2" pad="A13"/>
<contactref element="X2" pad="C13"/>
<contactref element="X3" pad="A13"/>
<contactref element="X3" pad="C13"/>
<contactref element="X1" pad="A27"/>
<contactref element="X2" pad="A27"/>
<contactref element="X3" pad="A27"/>
<contactref element="X4" pad="A3"/>
<contactref element="X4" pad="C3"/>
<contactref element="X4" pad="A6"/>
<contactref element="X4" pad="C6"/>
<contactref element="X4" pad="A8"/>
<contactref element="X4" pad="C8"/>
<contactref element="X4" pad="C29"/>
<contactref element="X4" pad="A29"/>
<contactref element="X4" pad="A11"/>
<contactref element="X4" pad="A13"/>
<contactref element="X4" pad="C13"/>
<contactref element="X4" pad="A27"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="11"/>
<contactref element="SV1" pad="15"/>
<contactref element="SV1" pad="57"/>
<contactref element="SV1" pad="21"/>
<contactref element="SV1" pad="25"/>
<contactref element="SV1" pad="53"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="12"/>
<contactref element="SV1" pad="16"/>
<contactref element="SV1" pad="58"/>
<contactref element="SV1" pad="26"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="SV2" pad="12"/>
<contactref element="SV2" pad="16"/>
<contactref element="SV2" pad="58"/>
<contactref element="SV2" pad="26"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="11"/>
<contactref element="SV2" pad="15"/>
<contactref element="SV2" pad="57"/>
<contactref element="SV2" pad="21"/>
<contactref element="SV2" pad="25"/>
<contactref element="SV2" pad="53"/>
</signal>
<signal name="+5V_INT">
<contactref element="X1" pad="A1"/>
<contactref element="X1" pad="C1"/>
<contactref element="X2" pad="A1"/>
<contactref element="X2" pad="C1"/>
<contactref element="X3" pad="A1"/>
<contactref element="X3" pad="C1"/>
<contactref element="X4" pad="A1"/>
<contactref element="X4" pad="C1"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GPIO.25">
<contactref element="X1" pad="C27"/>
<contactref element="X2" pad="C27"/>
<contactref element="X3" pad="C27"/>
<contactref element="X4" pad="C27"/>
<contactref element="SV1" pad="54"/>
<contactref element="SV2" pad="54"/>
</signal>
<signal name="GPIO.24">
<contactref element="X1" pad="C26"/>
<contactref element="X2" pad="C26"/>
<contactref element="X3" pad="C26"/>
<contactref element="X4" pad="C26"/>
<contactref element="SV1" pad="52"/>
<contactref element="SV2" pad="52"/>
</signal>
<signal name="GPIO.23">
<contactref element="X1" pad="C25"/>
<contactref element="X2" pad="C25"/>
<contactref element="X3" pad="C25"/>
<contactref element="X4" pad="C25"/>
<contactref element="SV1" pad="50"/>
<contactref element="SV2" pad="50"/>
</signal>
<signal name="GPIO.22">
<contactref element="X1" pad="C24"/>
<contactref element="X2" pad="C24"/>
<contactref element="X3" pad="C24"/>
<contactref element="X4" pad="C24"/>
<contactref element="SV1" pad="48"/>
<contactref element="SV2" pad="48"/>
</signal>
<signal name="GPIO.21">
<contactref element="X1" pad="C23"/>
<contactref element="X2" pad="C23"/>
<contactref element="X3" pad="C23"/>
<contactref element="X4" pad="C23"/>
<contactref element="SV1" pad="46"/>
<contactref element="SV2" pad="46"/>
</signal>
<signal name="GPIO.20">
<contactref element="X1" pad="C22"/>
<contactref element="X2" pad="C22"/>
<contactref element="X3" pad="C22"/>
<contactref element="X4" pad="C22"/>
<contactref element="SV1" pad="44"/>
<contactref element="SV2" pad="44"/>
</signal>
<signal name="GPIO.19">
<contactref element="X1" pad="C21"/>
<contactref element="X2" pad="C21"/>
<contactref element="X3" pad="C21"/>
<contactref element="X4" pad="C21"/>
<contactref element="SV1" pad="42"/>
<contactref element="SV2" pad="42"/>
</signal>
<signal name="GPIO.18">
<contactref element="X1" pad="C20"/>
<contactref element="X2" pad="C20"/>
<contactref element="X3" pad="C20"/>
<contactref element="X4" pad="C20"/>
<contactref element="SV1" pad="40"/>
<contactref element="SV2" pad="40"/>
</signal>
<signal name="GPIO.17">
<contactref element="X1" pad="C19"/>
<contactref element="X2" pad="C19"/>
<contactref element="X3" pad="C19"/>
<contactref element="X4" pad="C19"/>
<contactref element="SV1" pad="38"/>
<contactref element="SV2" pad="38"/>
</signal>
<signal name="GPIO.16">
<contactref element="X1" pad="C18"/>
<contactref element="X2" pad="C18"/>
<contactref element="X3" pad="C18"/>
<contactref element="X4" pad="C18"/>
<contactref element="SV1" pad="36"/>
<contactref element="SV2" pad="36"/>
</signal>
<signal name="GPIO.13">
<contactref element="X1" pad="C17"/>
<contactref element="X2" pad="C17"/>
<contactref element="X3" pad="C17"/>
<contactref element="X4" pad="C17"/>
<contactref element="SV1" pad="34"/>
<contactref element="SV2" pad="34"/>
</signal>
<signal name="GPIO.12">
<contactref element="X1" pad="C16"/>
<contactref element="X2" pad="C16"/>
<contactref element="X3" pad="C16"/>
<contactref element="X4" pad="C16"/>
<contactref element="SV1" pad="32"/>
<contactref element="SV2" pad="32"/>
</signal>
<signal name="GPIO.06">
<contactref element="X1" pad="C15"/>
<contactref element="X2" pad="C15"/>
<contactref element="X3" pad="C15"/>
<contactref element="X4" pad="C15"/>
<contactref element="SV1" pad="30"/>
<contactref element="SV2" pad="30"/>
</signal>
<signal name="GPIO.05">
<contactref element="X1" pad="C14"/>
<contactref element="X2" pad="C14"/>
<contactref element="X3" pad="C14"/>
<contactref element="X4" pad="C14"/>
<contactref element="SV1" pad="28"/>
<contactref element="SV2" pad="28"/>
</signal>
<signal name="SPI_CE1">
<contactref element="X1" pad="C11"/>
<contactref element="X2" pad="C11"/>
<contactref element="X3" pad="C11"/>
<contactref element="X4" pad="C11"/>
<contactref element="SV1" pad="22"/>
<contactref element="SV2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="SPI_CE0">
<contactref element="X1" pad="A10"/>
<contactref element="X2" pad="A10"/>
<contactref element="X3" pad="A10"/>
<contactref element="X4" pad="A10"/>
<contactref element="SV1" pad="19"/>
<contactref element="SV2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="SPI_SCLK">
<contactref element="X1" pad="C10"/>
<contactref element="X2" pad="C10"/>
<contactref element="X3" pad="C10"/>
<contactref element="X4" pad="C10"/>
<contactref element="SV1" pad="20"/>
<contactref element="SV2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="SPI_MISO">
<contactref element="X1" pad="A9"/>
<contactref element="X2" pad="A9"/>
<contactref element="X3" pad="A9"/>
<contactref element="X4" pad="A9"/>
<contactref element="SV1" pad="17"/>
<contactref element="SV2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="SPI_MOSI">
<contactref element="X1" pad="C9"/>
<contactref element="X2" pad="C9"/>
<contactref element="X3" pad="C9"/>
<contactref element="X4" pad="C9"/>
<contactref element="SV1" pad="18"/>
<contactref element="SV2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="1WIRE">
<contactref element="X1" pad="A7"/>
<contactref element="X1" pad="C7"/>
<contactref element="X2" pad="A7"/>
<contactref element="X2" pad="C7"/>
<contactref element="X3" pad="A7"/>
<contactref element="X3" pad="C7"/>
<contactref element="X4" pad="A7"/>
<contactref element="X4" pad="C7"/>
<contactref element="SV1" pad="13"/>
<contactref element="SV1" pad="14"/>
<contactref element="SV2" pad="14"/>
<contactref element="SV2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="I2C_SCL">
<contactref element="X1" pad="C5"/>
<contactref element="X1" pad="A5"/>
<contactref element="X2" pad="C5"/>
<contactref element="X2" pad="A5"/>
<contactref element="X3" pad="C5"/>
<contactref element="X3" pad="A5"/>
<contactref element="X4" pad="C5"/>
<contactref element="X4" pad="A5"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="10"/>
<contactref element="SV2" pad="10"/>
<contactref element="SV2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="I2C_SDA">
<contactref element="X1" pad="A4"/>
<contactref element="X1" pad="C4"/>
<contactref element="X2" pad="A4"/>
<contactref element="X2" pad="C4"/>
<contactref element="X3" pad="A4"/>
<contactref element="X3" pad="C4"/>
<contactref element="X4" pad="A4"/>
<contactref element="X4" pad="C4"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="+3,3V">
<contactref element="X1" pad="A2"/>
<contactref element="X1" pad="C2"/>
<contactref element="X2" pad="A2"/>
<contactref element="X2" pad="C2"/>
<contactref element="X3" pad="A2"/>
<contactref element="X3" pad="C2"/>
<contactref element="X4" pad="A2"/>
<contactref element="X4" pad="C2"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND_EXT">
<contactref element="X1" pad="C30"/>
<contactref element="X1" pad="A30"/>
<contactref element="X2" pad="C30"/>
<contactref element="X2" pad="A30"/>
<contactref element="X3" pad="C30"/>
<contactref element="X3" pad="A30"/>
<contactref element="X4" pad="C30"/>
<contactref element="X4" pad="A30"/>
<contactref element="SV1" pad="59"/>
<contactref element="SV1" pad="60"/>
<contactref element="SV2" pad="60"/>
<contactref element="SV2" pad="59"/>
</signal>
<signal name="PI_TXD">
<contactref element="X1" pad="A12"/>
<contactref element="X2" pad="A12"/>
<contactref element="X3" pad="A12"/>
<contactref element="X4" pad="A12"/>
<contactref element="SV1" pad="23"/>
<contactref element="SV2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="!PI_RESET">
<contactref element="X1" pad="A26"/>
<contactref element="X2" pad="A26"/>
<contactref element="X3" pad="A26"/>
<contactref element="X4" pad="A26"/>
<contactref element="SV1" pad="51"/>
<contactref element="SV2" pad="51"/>
</signal>
<signal name="+24V">
<contactref element="X1" pad="C32"/>
<contactref element="X1" pad="A32"/>
<contactref element="X2" pad="C32"/>
<contactref element="X2" pad="A32"/>
<contactref element="X3" pad="C32"/>
<contactref element="X3" pad="A32"/>
<contactref element="X4" pad="C32"/>
<contactref element="X4" pad="A32"/>
<contactref element="SV1" pad="63"/>
<contactref element="SV1" pad="64"/>
<contactref element="SV2" pad="64"/>
<contactref element="SV2" pad="63"/>
</signal>
<signal name="+5V_INT2">
<contactref element="X1" pad="C28"/>
<contactref element="X1" pad="A28"/>
<contactref element="X2" pad="C28"/>
<contactref element="X2" pad="A28"/>
<contactref element="X3" pad="C28"/>
<contactref element="X3" pad="A28"/>
<contactref element="X4" pad="C28"/>
<contactref element="X4" pad="A28"/>
<contactref element="SV1" pad="55"/>
<contactref element="SV1" pad="56"/>
<contactref element="SV2" pad="56"/>
<contactref element="SV2" pad="55"/>
</signal>
<signal name="PI_RXD">
<contactref element="X1" pad="C12"/>
<contactref element="X2" pad="C12"/>
<contactref element="X3" pad="C12"/>
<contactref element="X4" pad="C12"/>
<contactref element="SV1" pad="24"/>
<contactref element="SV2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="A14">
<contactref element="X1" pad="A14"/>
<contactref element="X2" pad="A14"/>
<contactref element="X3" pad="A14"/>
<contactref element="X4" pad="A14"/>
<contactref element="SV1" pad="27"/>
<contactref element="SV2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="A15">
<contactref element="X1" pad="A15"/>
<contactref element="X2" pad="A15"/>
<contactref element="X3" pad="A15"/>
<contactref element="X4" pad="A15"/>
<contactref element="SV1" pad="29"/>
<contactref element="SV2" pad="29"/>
</signal>
<signal name="A16">
<contactref element="X1" pad="A16"/>
<contactref element="X2" pad="A16"/>
<contactref element="X3" pad="A16"/>
<contactref element="X4" pad="A16"/>
<contactref element="SV1" pad="31"/>
<contactref element="SV2" pad="31"/>
</signal>
<signal name="A17">
<contactref element="X1" pad="A17"/>
<contactref element="X2" pad="A17"/>
<contactref element="X3" pad="A17"/>
<contactref element="X4" pad="A17"/>
<contactref element="SV1" pad="33"/>
<contactref element="SV2" pad="33"/>
</signal>
<signal name="A18">
<contactref element="X1" pad="A18"/>
<contactref element="X2" pad="A18"/>
<contactref element="X3" pad="A18"/>
<contactref element="X4" pad="A18"/>
<contactref element="SV1" pad="35"/>
<contactref element="SV2" pad="35"/>
</signal>
<signal name="A19">
<contactref element="X1" pad="A19"/>
<contactref element="X2" pad="A19"/>
<contactref element="X3" pad="A19"/>
<contactref element="X4" pad="A19"/>
<contactref element="SV1" pad="37"/>
<contactref element="SV2" pad="37"/>
</signal>
<signal name="A20">
<contactref element="X1" pad="A20"/>
<contactref element="X2" pad="A20"/>
<contactref element="X3" pad="A20"/>
<contactref element="X4" pad="A20"/>
<contactref element="SV1" pad="39"/>
<contactref element="SV2" pad="39"/>
</signal>
<signal name="A21">
<contactref element="X1" pad="A21"/>
<contactref element="X2" pad="A21"/>
<contactref element="X3" pad="A21"/>
<contactref element="X4" pad="A21"/>
<contactref element="SV1" pad="41"/>
<contactref element="SV2" pad="41"/>
</signal>
<signal name="A22">
<contactref element="X1" pad="A22"/>
<contactref element="X2" pad="A22"/>
<contactref element="X3" pad="A22"/>
<contactref element="X4" pad="A22"/>
<contactref element="SV1" pad="43"/>
<contactref element="SV2" pad="43"/>
</signal>
<signal name="A23">
<contactref element="X1" pad="A23"/>
<contactref element="X2" pad="A23"/>
<contactref element="X3" pad="A23"/>
<contactref element="X4" pad="A23"/>
<contactref element="SV1" pad="45"/>
<contactref element="SV2" pad="45"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="X1" pad="A24"/>
<contactref element="X2" pad="A24"/>
<contactref element="X3" pad="A24"/>
<contactref element="X4" pad="A24"/>
<contactref element="SV1" pad="47"/>
<contactref element="SV2" pad="47"/>
<contactref element="X1" pad="A25"/>
<contactref element="X2" pad="A25"/>
<contactref element="X3" pad="A25"/>
<contactref element="X4" pad="A25"/>
<contactref element="SV1" pad="49"/>
<contactref element="SV2" pad="49"/>
</signal>
<signal name="TOP">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
