<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="45.39" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.39" y1="0" x2="45.39" y2="18.024" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.39" y1="18.024" x2="0" y2="18.024" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="18.024" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Espruino Pico
Bluetooth Header
rev 1.0</text>
<text>Pico this side</text>
</plain>
<libraries>
<library name="espruino_pico">
<packages>
<package name="ESPRUINO_PICO_0.1">
</package>
</packages>
</library>
<library name="bluetooth">
<packages>
<package name="BLUETOOTH_SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="OPL Eagle Library">
<packages>
<package name="LED0603">
</package>
<package name="R0603">
</package>
</packages>
</library>
<library name="solder_jumper">
<packages>
<package name="SOLDERJUMPER">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="espruino_pico" package="ESPRUINO_PICO_0.1" value="ESPRUINO_PICO_0.1"/>
<element name="U1" library="bluetooth" package="BLUETOOTH_SMD" value="HC_05"/>
<element name="D1" library="OPL Eagle Library" package="LED0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="OPL Eagle Library" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="solder_jumper" package="SOLDERJUMPER" value="SOLDERJUMPER"/>
</elements>
<signals>
<signal name="3.3V">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="3.3V"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="BT_TX">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="B7"/>
</signal>
<signal name="BT_RX">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="B6"/>
</signal>
<signal name="BT_KEY">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="D1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D1" pad="-"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="A8"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
