<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="50.8" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="0" x2="50.8" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="22.86" x2="0" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="22.86" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Pico This Side</text>
</plain>
<libraries>
<library name="espruino_pico">
<packages>
<package name="ESPRUINO_PICO_0.1">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead-2">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de, Modified by Cougar@CasaDelGato.Com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X09-S">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="OPL Eagle Library">
<packages>
<package name="2P-SMD-2.0-90D">
</package>
</packages>
</library>
<library name="template">
<packages>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="OPL5">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;0603&lt;b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="solder_jumper">
<packages>
<package name="SOLDERJUMPER">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="espruino_pico" package="ESPRUINO_PICO_0.1" value="ESPRUINO_PICO_0.1"/>
<element name="JP3" library="pinhead-2" package="1X09-S" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead-2" package="1X09-S" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead-2" package="1X09-S" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead-2" package="1X09-S" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="pinhead-2" package="1X09-S" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="pinhead-2" package="1X09-S" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP8" library="pinhead-2" package="1X09-S" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP9" library="pinhead-2" package="1X09-S" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead-2" package="1X09-S" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP10" library="pinhead-2" package="1X09-S" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP11" library="pinhead-2" package="1X09-S" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP12" library="pinhead-2" package="1X09-S" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP13" library="pinhead-2" package="1X09-S" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP14" library="pinhead-2" package="1X09-S" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="OPL Eagle Library" package="2P-SMD-2.0-90D" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="template" package="SOT23-5" value="MAX1551">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="OPL5" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="OPL5" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="solder_jumper" package="SOLDERJUMPER" value="SOLDERJUMPER"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="-"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="3.3V"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="B3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="B4"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="B5"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP4" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="B6"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="B7"/>
<contactref element="JP4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP4" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="A8"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="B15"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="B14"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="B13"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="B10"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="B1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="A7"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="JP3" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="A6"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="JP3" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="A5"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="5V"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BAT">
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="+"/>
<contactref element="U$1" pad="BAT"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
