<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="52.375" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="52.375" y1="0" x2="52.375" y2="18.405" width="0" layer="20"/>
<wire x1="52.375" y1="18.405" x2="0" y2="18.405" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="18.405" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Espruino Pico
RFM69HW / RFM12B
rev 1.1</text>
<text>Pico This Side</text>
</plain>
<libraries>
<library name="espruino_pico">
<packages>
<package name="ESPRUINO_PICO_0.1">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="RFM69">
<packages>
<package name="RFM69">
</package>
</packages>
</library>
<library name="JeeParts">
<packages>
<package name="RFM12B">
<description>RFM12B radio module by HopeRF</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="OPL Eagle Library">
<packages>
<package name="2P-SMD-2.0-90D">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="espruino_pico" package="ESPRUINO_PICO_0.1" value="ESPRUINO_PICO_0.1"/>
<element name="ANT" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="RFM69" package="RFM69" value="RFM69"/>
<element name="U$2" library="JeeParts" package="RFM12B" value="RFM12B"/>
<element name="J1" library="OPL Eagle Library" package="2P-SMD-2.0-90D" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="CS">
<contactref element="U$1" pad="B10"/>
<contactref element="U$3" pad="P$15"/>
<contactref element="U$2" pad="SEL"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="U$3" pad="P$11"/>
<contactref element="U$3" pad="P$9"/>
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
<contactref element="J1" pad="-"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="U$1" pad="3.3V"/>
<contactref element="U$3" pad="P$8"/>
<contactref element="U$2" pad="VDD"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$1" pad="B15"/>
<contactref element="U$3" pad="P$14"/>
<contactref element="U$2" pad="SDI"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$1" pad="B14"/>
<contactref element="U$3" pad="P$13"/>
<contactref element="U$2" pad="SDO"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$1" pad="B13"/>
<contactref element="U$3" pad="P$12"/>
<contactref element="U$2" pad="SCK"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="ANT" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$10"/>
<contactref element="U$2" pad="ANT"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$1" pad="B1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="IRQ">
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="A7"/>
<contactref element="U$2" pad="IRQ"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="BAT"/>
<contactref element="J1" pad="+"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
