<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="RASPBERRY-PI">
</package>
<package name="RASPBERRY-PI_REV1">
</package>
<package name="RASPBERRY-PI_REV2">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="RASPBERRY-PI">
<pin name="1-+3V3"/>
<pin name="2-+5V"/>
<pin name="3-SDA0"/>
<pin name="4-DNC"/>
<pin name="5-SCL0"/>
<pin name="6-GND"/>
<pin name="7-GPIO7"/>
<pin name="8-TX"/>
<pin name="9-DNC"/>
<pin name="10-RX"/>
<pin name="11-GPIO0"/>
<pin name="12-GPIO1"/>
<pin name="13-GPIO2"/>
<pin name="14-DNC"/>
<pin name="15-GPIO3"/>
<pin name="16-GPIO4"/>
<pin name="17-DNC"/>
<pin name="18-GPIO5"/>
<pin name="19-SPI-MOSI"/>
<pin name="20-DNC"/>
<pin name="21-SPI-MISO"/>
<pin name="22-GPIO6"/>
<pin name="23-SPI-SCLK"/>
<pin name="24-SPI-CE0-N"/>
<pin name="25-DNC"/>
<pin name="26-SPI-CE1-N"/>
</symbol>
<symbol name="RASPBERRY-PI_REV1">
<pin name="5V@2"/>
<pin name="5V@4"/>
<pin name="GND@6"/>
<pin name="GPIO14,UART0_TXD"/>
<pin name="GPIO15,UART0_RXD"/>
<pin name="GPIO18"/>
<pin name="GND@14"/>
<pin name="GPIO23"/>
<pin name="GPIO24"/>
<pin name="GND@20"/>
<pin name="GPIO25"/>
<pin name="GPIO8,SPI0_CE0"/>
<pin name="GPIO7,SPI0_CE1"/>
<pin name="3V3@1"/>
<pin name="GPIO0,I2C0_SDA"/>
<pin name="GPIO1,I2C0_SCL"/>
<pin name="GPIO4,GPCLK0"/>
<pin name="GND@9"/>
<pin name="GPIO17"/>
<pin name="GPIO21"/>
<pin name="GPIO22"/>
<pin name="3V3@17"/>
<pin name="GPIO10_MOSI"/>
<pin name="GPIO9_MISO"/>
<pin name="GPIO11_SCLK"/>
<pin name="GND@25"/>
</symbol>
<symbol name="RASPBERRY-PI_REV2">
<pin name="5V@2"/>
<pin name="5V@4"/>
<pin name="GND@6"/>
<pin name="GPIO14,UART0_TXD"/>
<pin name="GPIO15,UART0_RXD"/>
<pin name="GPIO18"/>
<pin name="GND@14"/>
<pin name="GPIO23"/>
<pin name="GPIO24"/>
<pin name="GND@20"/>
<pin name="GPIO25"/>
<pin name="GPIO8,SPI0_CE0"/>
<pin name="GPIO7,SPI0_CE1"/>
<pin name="3V3@1"/>
<pin name="GPIO2,I2C0_SDA"/>
<pin name="GPIO3,I2C0_SCL"/>
<pin name="GPIO4,GPCLK0"/>
<pin name="GND@9"/>
<pin name="GPIO17"/>
<pin name="GPIO27"/>
<pin name="GPIO22"/>
<pin name="3V3@17"/>
<pin name="GPIO10_MOSI"/>
<pin name="GPIO9_MISO"/>
<pin name="GPIO11_SCLK"/>
<pin name="GND@25"/>
<pin name="5V@P5_1"/>
<pin name="GPIO28"/>
<pin name="GPIO30"/>
<pin name="GND@P5_7"/>
<pin name="3V3@P5_2"/>
<pin name="GPIO29"/>
<pin name="GPIO31"/>
<pin name="GND@P5_8"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="RASPBERRY-PI">
<description>&lt;b&gt;&lt;a href="http://www.raspberrypi.org/"&gt;Raspberry Pi Board&lt;/a&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;Jacques Lagnel V1.0 (beta) 2012&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Board dimension:&lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.raspberrypi.org/forum/general-discussion/mechanical-profile-3d-models?value=3d%20model&amp;type=1&amp;include=1&amp;search=1&amp;ret=all"&gt;Forum 3D model&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
The GPIO Connector (P1):&lt;br&gt;
&lt;a href="http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals"&gt;http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals&lt;/a&gt;</description>
<gates>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RASPBERRY-PI">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RASPBERRY-PI_REV1">
<description>&lt;b&gt;&lt;a href="http://www.raspberrypi.org/"&gt;Raspberry Pi Board&lt;/a&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;Jacques Lagnel V1.0 (beta) 2012&lt;br&gt;
Mateusz Bawaj V1.1 (beta) 2012&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Board dimension:&lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.raspberrypi.org/forum/general-discussion/mechanical-profile-3d-models?value=3d%20model&amp;type=1&amp;include=1&amp;search=1&amp;ret=all"&gt;Forum 3D model&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
The GPIO Connector (P1):&lt;br&gt;
&lt;a href="http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals"&gt;http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals&lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RASPBERRY-PI_REV1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RASPBERRY-PI_REV1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3V3@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="3V3@17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="5V@2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="5V@4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@25" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0,I2C0_SDA" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO1,I2C0_SCL" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO10_MOSI" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO11_SCLK" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO14,UART0_TXD" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO15,UART0_RXD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO17" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO18" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO21" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO22" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO23" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO24" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO25" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4,GPCLK0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO7,SPI0_CE1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO8,SPI0_CE0" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO9_MISO" pad="21"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RASPBERRY-PI_REV2">
<description>&lt;b&gt;&lt;a href="http://www.raspberrypi.org/"&gt;Raspberry Pi Board&lt;/a&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;Jacques Lagnel V1.0 (beta) 2012&lt;br&gt;
Mateusz Bawaj V1.1 (beta) 2012&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Board dimension:&lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.raspberrypi.org/forum/general-discussion/mechanical-profile-3d-models?value=3d%20model&amp;type=1&amp;include=1&amp;search=1&amp;ret=all"&gt;Forum 3D model&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
The GPIO Connector (P1):&lt;br&gt;
&lt;a href="http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals"&gt;http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
The GPIO Connector (P5):&lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/09/raspberry-pi-p5-header/"&gt;http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/09/raspberry-pi-p5-header/&lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RASPBERRY-PI_REV2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RASPBERRY-PI_REV2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3V3@1" pad="P1_1"/>
<connect gate="G$1" pin="3V3@17" pad="P1_17"/>
<connect gate="G$1" pin="3V3@P5_2" pad="P5_2"/>
<connect gate="G$1" pin="5V@2" pad="P1_2"/>
<connect gate="G$1" pin="5V@4" pad="P1_4"/>
<connect gate="G$1" pin="5V@P5_1" pad="P5_1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@14" pad="P1_14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@20" pad="P1_20"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@25" pad="P1_25"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="P1_6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@9" pad="P1_9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@P5_7" pad="P5_7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@P5_8" pad="P5_8"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO10_MOSI" pad="P1_19"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO11_SCLK" pad="P1_23"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO14,UART0_TXD" pad="P1_8"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO15,UART0_RXD" pad="P1_10"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO17" pad="P1_11"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO18" pad="P1_12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2,I2C0_SDA" pad="P1_3"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO22" pad="P1_15"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO23" pad="P1_16"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO24" pad="P1_18"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO25" pad="P1_22"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO27" pad="P1_13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO28" pad="P5_3"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO29" pad="P5_4"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO3,I2C0_SCL" pad="P1_5"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO30" pad="P5_5"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO31" pad="P5_6"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4,GPCLK0" pad="P1_7"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO7,SPI0_CE1" pad="P1_26"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO8,SPI0_CE0" pad="P1_24"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO9_MISO" pad="P1_21"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
