<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
<package name="DIL28-3-ROUND">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MEGA328">
<pin name="(PCI5/SCK)PB5"/>
<pin name="PB7(XTAL2/TOSC2/PCI7)"/>
<pin name="PB6(XTAL1/TOSC1/PCI6)"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="AGND"/>
<pin name="AREF"/>
<pin name="AVCC"/>
<pin name="(PCI4/MISO)PB4"/>
<pin name="(PCI3/MOSI/OC2A)PB3"/>
<pin name="(PCI2/SS/OC1B)PB2"/>
<pin name="(PCI1/OC1A/OC1S)PB1"/>
<pin name="(PCI0/ICP/CLKO)PB0"/>
<pin name="(PCI23/AIN1)PD7"/>
<pin name="(PCI22/AIN0OC0A)PD6"/>
<pin name="(PCI21/T1/OC0B)PD5"/>
<pin name="(PCI20/XCK/T0)PD4"/>
<pin name="(PCI19/INT1/OC2B)PD3"/>
<pin name="(PCI18/INT0)PD2"/>
<pin name="(PCI17/TXD)PD1"/>
<pin name="(PCI16/RXD)PD0"/>
<pin name="(PCI13/ADC5/SCL)PC5"/>
<pin name="(PCI12/ADC4/SDA)PC4"/>
<pin name="(PCI11/ADC3)PC3"/>
<pin name="(PCI10/ADC2)PC2"/>
<pin name="(PCI9/ADC1)PC1"/>
<pin name="(PCI8/ADC0)PC0"/>
<pin name="PC6(/RESET/PCI14)" function="dot"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ATMEGA328*P" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;MICROCONTROLLER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
32 kBytes FLASH&lt;p&gt;
2 kBytes SRAM&lt;p&gt;
1 kBytes EEPROM&lt;p&gt;
USART&lt;p&gt;
8-channel 10 bit ADC&lt;p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MEGA328"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="(PCI0/ICP/CLKO)PB0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI1/OC1A/OC1S)PB1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI10/ADC2)PC2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI11/ADC3)PC3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI12/ADC4/SDA)PC4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI13/ADC5/SCL)PC5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI16/RXD)PD0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI17/TXD)PD1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI18/INT0)PD2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI19/INT1/OC2B)PD3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI2/SS/OC1B)PB2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI20/XCK/T0)PD4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI21/T1/OC0B)PD5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI22/AIN0OC0A)PD6" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI23/AIN1)PD7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI3/MOSI/OC2A)PB3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI4/MISO)PB4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI5/SCK)PB5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI8/ADC0)PC0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI9/ADC1)PC1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6(XTAL1/TOSC1/PCI6)" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7(XTAL2/TOSC2/PCI7)" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6(/RESET/PCI14)" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="-20"/>
<technology name="V-10"/>
</technologies>
</device>
<device name="ROUND" package="DIL28-3-ROUND">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="(PCI0/ICP/CLKO)PB0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI1/OC1A/OC1S)PB1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI10/ADC2)PC2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI11/ADC3)PC3" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI12/ADC4/SDA)PC4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI13/ADC5/SCL)PC5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI16/RXD)PD0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI17/TXD)PD1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI18/INT0)PD2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI19/INT1/OC2B)PD3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI2/SS/OC1B)PB2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI20/XCK/T0)PD4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI21/T1/OC0B)PD5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI22/AIN0OC0A)PD6" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI23/AIN1)PD7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI3/MOSI/OC2A)PB3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI4/MISO)PB4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI5/SCK)PB5" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI8/ADC0)PC0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="(PCI9/ADC1)PC1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6(XTAL1/TOSC1/PCI6)" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7(XTAL2/TOSC2/PCI7)" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6(/RESET/PCI14)" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
