<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="44.45" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="35.56" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="0" x2="35.56" y2="44.45" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="44.45" x2="0" y2="44.45" width="0" layer="20"/>
<text>P6</text>
<text>P4</text>
<text>P5</text>
<text>P3</text>
<text>P2</text>
<text>P1</text>
<text>SWD</text>
<text>SWC</text>
<text>BOOT</text>
<text>RST</text>
<text>P7</text>
<text>GND</text>
<text>3.3V</text>
<text>VIN</text>
<text>P8</text>
<text>P0</text>
<text>3.3V</text>
<text>P6</text>
<text>P5</text>
<text>P4</text>
<text>P3</text>
<text>P2</text>
<text>P1</text>
<text>P0</text>
<text>GND</text>
<text>VIN</text>
<text>P7</text>
<text>P8</text>
<text>RST</text>
<text>BOOT</text>
<text>SWD</text>
<text>SWC</text>
<text>Pin List</text>
<text>P0=PB15/MOSI</text>
<text>P1=PB14/MISO</text>
<text>P2=PB13/SCLK</text>
<text>P4=PB10/TXD/SCL</text>
<text>P5=PB11/RXD/SDA</text>
<text>P3=PB12/SS</text>
<text>P6=PA5/ADC/DAC</text>
<text>P7=PD12/SERVO1</text>
<text>P8=PD13/SERVO2</text>
<text>LED1=Red</text>
<text>LED2=Green</text>
<text>LED3=Blue</text>
<text>LED4=IR</text>
<text>https://openmv.io</text>
<text>OpenMV-H7 R2</text>
<text>5/21/19</text>
<text>Made in USA</text>
<text>Built by MacroFab</text>
<text>Max voltage: 5v</text>
<text>RST</text>
<text>RST</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>3.3v</text>
<text>3.3v</text>
<text>SYN</text>
<text>SYN</text>
<text>NC</text>
<text>NC</text>
<text>P9=PD14/SERVO3</text>
<text>SWO</text>
<text>SWO</text>
</plain>
<libraries>
<library name="sfe">
<packages>
<package name="0805">
</package>
<package name="0603-CAP">
</package>
<package name="0603-RES">
</package>
<package name="SOT23-3">
</package>
<package name="LED-TRICOLOR-SMD">
</package>
<package name="0603">
</package>
<package name="LED-1206">
</package>
<package name="EIA3216">
</package>
<package name="1007">
<description>1007 (2518 metric) package</description>
</package>
<package name="SOD-323">
</package>
<package name="0402-CAP">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="0402-RES">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mux">
<packages>
<package name="CRYSTAL-2.5X2.0">
</package>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TSOPII-54">
<description>&lt;b&gt;54-pin TSOP II&lt;/b&gt; (51-85160)&lt;p&gt;
Source: CYPRESS cy7c1069av33_8.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,8-PAD">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING PAD&lt;/b&gt; 2.8 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-dil">
<description>&lt;b&gt;Resistors in DIL Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="EXBV8V">
<description>&lt;b&gt;Chip Resistor Array 0603x4&lt;/b&gt; 4 resistors in 3.20 mm x 1.60 mm size&lt;p&gt;
Source: PANASONIC .. aoc0000ce1.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="iofault">
<packages>
<package name="OSHW_FILLX100_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="openmv">
<packages>
<package name="OMV-LOGO">
</package>
<package name="WEEE">
</package>
<package name="ROHS">
</package>
<package name="OMV-LOGO-SMALL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="stm32">
<packages>
<package name="LQFP144@1">
<description>&lt;b&gt;Thin Quad Flat Pack&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="regulators">
<packages>
<package name="TSOT25">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MF_Connectors">
<packages>
<package name="MICROUSB-RIGHT">
<description>&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Package for Micro USB Type B connector. Based on FCI 10118193-0001LF.&lt;br&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit-updated">
<packages>
<package name="JST-PH-2-THM-RA">
<description>&lt;b&gt;S2B-PH-K-S&lt;/b&gt; 
&lt;p&gt;
JST PH 2-pin thru-home side entry</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="DF12">
<packages>
<package name="DF12-36-DS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="molex">
<packages>
<package name="1040310811">
</package>
</packages>
</library>
<library name="STANDOFFS">
<packages>
<package name="9774030151R">
</package>
</packages>
</library>
<library name="heka">
<packages>
<package name="0402-CAP">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="H2" library="holes" package="2,8-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND2.8"/>
<element name="C8" library="sfe" package="0603-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H1" library="holes" package="2,8-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND2.8"/>
<element name="RN2" library="resistor-dil" package="EXBV8V" value="10K">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="sfe" package="SOT23-3" value="BSS138">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="sfe" package="LED-TRICOLOR-SMD" value="LED-TRICOLOR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LOGO1" library="iofault" package="OSHW_FILLX100_NOTEXT" value="OSHW_LOGO_FILLX0100-NT"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="sfe" package="0603-RES" value="10R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="sfe" package="0603-RES" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="openmv" package="OMV-LOGO" value=""/>
<element name="U$1" library="openmv" package="WEEE" value=""/>
<element name="U$2" library="openmv" package="ROHS" value=""/>
<element name="U$4" library="openmv" package="OMV-LOGO-SMALL" value=""/>
<element name="LED2" library="sfe" package="LED-1206" value="VSMY12850">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="sfe" package="LED-1206" value="VSMY12850">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="sfe" package="0603" value="MPZ1608S181ATAH0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="sfe" package="0805" value="22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="sfe" package="0805" value="22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="sfe" package="1007" value="4.7uH/1.4A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="sfe" package="SOT23-3" value="Si2301BDS">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="sfe" package="0603-RES" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="sfe" package="SOD-323" value="SDM2U20SD3-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="sfe" package="0603-RES" value="453K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U8" library="regulators" package="TSOT25" value="PAM2305AABADJ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="MF_Connectors" package="MICROUSB-RIGHT" value="MF-CON-MICROUSB-RIGHT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X4" library="adafruit-updated" package="JST-PH-2-THM-RA" value="S2B-PH-K-S(LF)(SN)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X2" library="molex" package="1040310811" value="USD-1040310811">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="sfe" package="0603-RES" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="sfe" package="0603-RES" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M1" library="STANDOFFS" package="9774030151R" value="9774030243R"/>
<element name="M2" library="STANDOFFS" package="9774030151R" value="9774030243R"/>
<element name="U5" library="mux" package="SOT23-5" value="TPS731XX">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="sfe" package="0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="sfe" package="0603-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="sfe" package="0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="sfe" package="EIA3216" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="sfe" package="EIA3216" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="DF12" package="DF12-36-DS" value="DF12-36-DS">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="sfe" package="0603-RES" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$5" library="stm32" package="LQFP144@1" value="STM32H743ZIT6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="sfe" package="0603-CAP" value="12pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="sfe" package="0603-CAP" value="12pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Y2" library="mux" package="CRYSTAL-2.5X2.0" value="7S-12.000MAHE-T">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="sfe" package="0603-CAP" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="sfe" package="0603-CAP" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="sfe" package="0603-CAP" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="sfe" package="0402-CAP" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="sfe" package="EIA3216" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="heka" package="0402-CAP" value="BEAD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$7" library="mux" package="TSOPII-54" value="IS42S16160G">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN3" library="resistor-dil" package="EXBV8V" value="220R">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="sfe" package="0402-RES" value="220R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="sfe" package="0402-RES" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="sfe" package="0402-RES" value="220R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="sfe" package="0402-RES" value="220R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="sfe" package="0402-RES" value="220R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="G$4"/>
<contactref element="X2" pad="G$3"/>
<contactref element="X2" pad="G$1"/>
<contactref element="X2" pad="G$2"/>
<contactref element="X2" pad="P$6"/>
<contactref element="X2" pad="CD$2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="C"/>
<contactref element="C7" pad="C"/>
<contactref element="X3" pad="19"/>
<contactref element="X3" pad="27"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="Y2" pad="4"/>
<contactref element="Y2" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="130"/>
<contactref element="U$5" pad="120"/>
<contactref element="U$5" pad="107"/>
<contactref element="U$5" pad="94"/>
<contactref element="U$5" pad="83"/>
<contactref element="U$5" pad="61"/>
<contactref element="U$5" pad="51"/>
<contactref element="U$5" pad="38"/>
<contactref element="U$5" pad="16"/>
<contactref element="U$5" pad="31"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="C"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="6"/>
<contactref element="U$7" pad="46"/>
<contactref element="U$7" pad="12"/>
<contactref element="U$7" pad="52"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="54"/>
<contactref element="U$7" pad="41"/>
<contactref element="U$7" pad="28"/>
<contactref element="RN2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="NRST">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="25"/>
<contactref element="RN2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SWDIO">
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="U$5" pad="105"/>
</signal>
<signal name="SWCLK">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="109"/>
</signal>
<signal name="BOOT0">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="138"/>
<contactref element="RN2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="U$5" pad="101"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="L3" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="P$4"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="3"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="A"/>
<contactref element="C7" pad="A"/>
<contactref element="X3" pad="10"/>
<contactref element="X3" pad="20"/>
<contactref element="X3" pad="30"/>
<contactref element="X3" pad="36"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="A"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="143"/>
<contactref element="U$5" pad="6"/>
<contactref element="U$5" pad="17"/>
<contactref element="U$5" pad="30"/>
<contactref element="U$5" pad="39"/>
<contactref element="U$5" pad="52"/>
<contactref element="U$5" pad="62"/>
<contactref element="U$5" pad="72"/>
<contactref element="U$5" pad="84"/>
<contactref element="U$5" pad="108"/>
<contactref element="U$5" pad="121"/>
<contactref element="U$5" pad="131"/>
<contactref element="U$5" pad="144"/>
<contactref element="U$5" pad="95"/>
<contactref element="U$7" pad="27"/>
<contactref element="U$7" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="14"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="49"/>
<contactref element="U$7" pad="3"/>
<contactref element="U$7" pad="43"/>
<contactref element="U$7" pad="9"/>
<contactref element="RN2" pad="5"/>
<contactref element="RN3" pad="1"/>
<contactref element="RN3" pad="6"/>
<contactref element="RN3" pad="2"/>
<contactref element="RN3" pad="5"/>
<contactref element="RN2" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="RN2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D0">
<contactref element="X3" pad="31"/>
<contactref element="U$5" pad="96"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D1">
<contactref element="X3" pad="29"/>
<contactref element="U$5" pad="97"/>
</signal>
<signal name="DCMI_PCLK">
<contactref element="X3" pad="14"/>
<contactref element="U$5" pad="42"/>
</signal>
<signal name="DCMI_HSYNC">
<contactref element="X3" pad="18"/>
<contactref element="U$5" pad="40"/>
</signal>
<signal name="DCMI_VSYNC">
<contactref element="X3" pad="16"/>
<contactref element="U$5" pad="137"/>
</signal>
<signal name="DCMI_CLK">
<contactref element="X3" pad="12"/>
<contactref element="U$5" pad="100"/>
</signal>
<signal name="DCMI_RST">
<contactref element="X3" pad="21"/>
<contactref element="U$5" pad="102"/>
</signal>
<signal name="DCMI_PWDN">
<contactref element="X3" pad="25"/>
<contactref element="U$5" pad="123"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D2">
<contactref element="X3" pad="35"/>
<contactref element="U$5" pad="125"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D3">
<contactref element="X3" pad="28"/>
<contactref element="U$5" pad="126"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D4">
<contactref element="X3" pad="26"/>
<contactref element="U$5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D5">
<contactref element="X3" pad="33"/>
<contactref element="U$5" pad="136"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D6">
<contactref element="X3" pad="24"/>
<contactref element="U$5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D7">
<contactref element="X3" pad="22"/>
<contactref element="U$5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SDIO_D0">
<contactref element="X2" pad="P$7"/>
<contactref element="U$5" pad="98"/>
<contactref element="RN3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SDIO_D1">
<contactref element="U$5" pad="99"/>
<contactref element="X2" pad="P$8"/>
<contactref element="RN3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SDIO_D2">
<contactref element="X2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$5" pad="111"/>
<contactref element="RN3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SDIO_CLK">
<contactref element="X2" pad="P$5"/>
<contactref element="U$5" pad="113"/>
</signal>
<signal name="SDIO_CMD">
<contactref element="U$5" pad="116"/>
<contactref element="RN2" pad="7"/>
<contactref element="X2" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="LED_G">
<contactref element="U$5" pad="27"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_B">
<contactref element="U$5" pad="28"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_R">
<contactref element="U$5" pad="26"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TIM4_CH1">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="U$5" pad="81"/>
</signal>
<signal name="TIM4_CH2">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="U$5" pad="82"/>
</signal>
<signal name="SDIO_D3">
<contactref element="X2" pad="P$2"/>
<contactref element="U$5" pad="112"/>
<contactref element="RN3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FS_DP">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="U$5" pad="104"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED1" pad="R"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_IR">
<contactref element="U$5" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="FS_DM">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="103"/>
</signal>
<signal name="I2C1_SCL">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="32"/>
<contactref element="U$5" pad="139"/>
</signal>
<signal name="I2C1_SDA">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="34"/>
<contactref element="U$5" pad="140"/>
</signal>
<signal name="SPI2_SCLK">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U$5" pad="74"/>
</signal>
<signal name="I2C2_SCL">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="U$5" pad="69"/>
</signal>
<signal name="I2C2_SDA">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U$5" pad="70"/>
</signal>
<signal name="RAW">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U8" pad="3"/>
<contactref element="U8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DAC">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="U$5" pad="41"/>
</signal>
<signal name="SPI2_NSS">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U$5" pad="73"/>
</signal>
<signal name="SPI2_MISO">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="75"/>
</signal>
<signal name="SPI2_MOSI">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="76"/>
</signal>
<signal name="TIM4_CH3">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED1" pad="B"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED1" pad="G"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="D3" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SW">
<contactref element="L3" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DCMI_FSIN">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$22">
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$25">
</signal>
<signal name="N$26">
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
<signal name="N$28">
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
<signal name="SPI3_SCLK/TRACESWO">
<contactref element="X3" pad="13"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="133"/>
</signal>
<signal name="SPI3_MISO">
<contactref element="X3" pad="15"/>
<contactref element="U$5" pad="134"/>
</signal>
<signal name="SPI3_MOSI">
<contactref element="X3" pad="17"/>
<contactref element="U$5" pad="135"/>
</signal>
<signal name="SPI3_SSEL">
<contactref element="X3" pad="11"/>
<contactref element="U$5" pad="110"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U5" pad="4"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VDDA">
<contactref element="U5" pad="5"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RSVD1">
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RSVD2">
<contactref element="X3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RSVD3">
<contactref element="X3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RSVD5">
<contactref element="X3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RSVD6">
<contactref element="X3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RSVD4">
<contactref element="X3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U8" pad="4"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D0">
<contactref element="U$5" pad="85"/>
<contactref element="U$7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D1">
<contactref element="U$5" pad="86"/>
<contactref element="U$7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D2">
<contactref element="U$5" pad="114"/>
<contactref element="U$7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D3">
<contactref element="U$5" pad="115"/>
<contactref element="U$7" pad="7"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D4">
<contactref element="U$5" pad="58"/>
<contactref element="U$7" pad="8"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D5">
<contactref element="U$5" pad="59"/>
<contactref element="U$7" pad="10"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D6">
<contactref element="U$5" pad="60"/>
<contactref element="U$7" pad="11"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D7">
<contactref element="U$5" pad="63"/>
<contactref element="U$7" pad="13"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A0">
<contactref element="U$5" pad="10"/>
<contactref element="U$7" pad="23"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A1">
<contactref element="U$5" pad="11"/>
<contactref element="U$7" pad="24"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A2">
<contactref element="U$5" pad="12"/>
<contactref element="U$7" pad="25"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A3">
<contactref element="U$5" pad="13"/>
<contactref element="U$7" pad="26"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A4">
<contactref element="U$5" pad="14"/>
<contactref element="U$7" pad="29"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A5">
<contactref element="U$5" pad="15"/>
<contactref element="U$7" pad="30"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A6">
<contactref element="U$5" pad="50"/>
<contactref element="U$7" pad="31"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A7">
<contactref element="U$5" pad="53"/>
<contactref element="U$7" pad="32"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A8">
<contactref element="U$5" pad="54"/>
<contactref element="U$7" pad="33"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A9">
<contactref element="U$5" pad="55"/>
<contactref element="U$7" pad="34"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A10">
<contactref element="U$5" pad="56"/>
<contactref element="U$7" pad="22"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A11">
<contactref element="U$5" pad="57"/>
<contactref element="U$7" pad="35"/>
</signal>
<signal name="DRAM_BA0">
<contactref element="U$5" pad="89"/>
<contactref element="U$7" pad="20"/>
</signal>
<signal name="DRAM_BA1">
<contactref element="U$5" pad="90"/>
<contactref element="U$7" pad="21"/>
</signal>
<signal name="DRAM_RAS">
<contactref element="U$5" pad="49"/>
<contactref element="U$7" pad="18"/>
</signal>
<signal name="DRAM_CAS">
<contactref element="U$5" pad="132"/>
<contactref element="U$7" pad="17"/>
</signal>
<signal name="DRAM_WE">
<contactref element="U$5" pad="43"/>
<contactref element="U$7" pad="16"/>
</signal>
<signal name="DRAM_CS">
<contactref element="U$5" pad="44"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="19"/>
</signal>
<signal name="DRAM_CLK">
<contactref element="U$5" pad="93"/>
<contactref element="U$7" pad="38"/>
</signal>
<signal name="DRAM_CLKE">
<contactref element="U$7" pad="37"/>
<contactref element="U$5" pad="45"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D8">
<contactref element="U$5" pad="64"/>
<contactref element="U$7" pad="42"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D9">
<contactref element="U$5" pad="65"/>
<contactref element="U$7" pad="44"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D10">
<contactref element="U$5" pad="66"/>
<contactref element="U$7" pad="45"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D11">
<contactref element="U$5" pad="67"/>
<contactref element="U$7" pad="47"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D12">
<contactref element="U$5" pad="68"/>
<contactref element="U$7" pad="48"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D13">
<contactref element="U$5" pad="77"/>
<contactref element="U$7" pad="50"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D14">
<contactref element="U$5" pad="78"/>
<contactref element="U$7" pad="51"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D15">
<contactref element="U$5" pad="79"/>
<contactref element="U$7" pad="53"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="Y2" pad="3"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="Y2" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="23"/>
</signal>
<signal name="VCAP2">
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="71"/>
</signal>
<signal name="VCAP1">
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="106"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="33"/>
<contactref element="U$5" pad="32"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A12">
<contactref element="U$7" pad="36"/>
<contactref element="U$5" pad="87"/>
</signal>
<signal name="DRAM_DQML">
<contactref element="U$7" pad="15"/>
<contactref element="U$5" pad="141"/>
</signal>
<signal name="DRAM_DQMH">
<contactref element="U$7" pad="39"/>
<contactref element="U$5" pad="142"/>
</signal>
<signal name="SD_CD">
<contactref element="U$5" pad="92"/>
<contactref element="RN2" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="CD$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
