<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.4.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="16.51" x2="0" y2="11.176" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="5.334" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="16.51" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.51" y1="0" x2="16.51" y2="5.334" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.51" y1="11.176" x2="16.51" y2="16.51" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.51" y1="16.51" x2="0" y2="16.51" width="0" layer="20"/>
<text>https://openmv.io</text>
<text>OV5640-MOD R3</text>
<text>2020/2/09</text>
<wire x1="0" y1="11.176" x2="-6.731" y2="11.176" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-6.731" y1="11.176" x2="-9.525" y2="8.255" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-9.525" y1="8.255" x2="-6.731" y2="5.334" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-6.731" y1="5.334" x2="0" y2="5.334" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.51" y1="11.176" x2="23.241" y2="11.176" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.241" y1="11.176" x2="26.035" y2="8.255" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="26.035" y1="8.255" x2="23.241" y2="5.334" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="23.241" y1="5.334" x2="16.51" y2="5.334" width="0" layer="20"/>
<text>build by SingTown</text>
</plain>
<libraries>
<library name="sfe">
<packages>
<package name="0402-CAP">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="EIA3216">
</package>
</packages>
</library>
<library name="openmv">
<packages>
<package name="ROHS">
</package>
<package name="OMV-LOGO-SMALL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="DF12">
<packages>
<package name="DF12-36-DP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="leptonCustom">
<packages>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;SOT23-5&lt;/b&gt; Zetex&lt;p&gt;
Source: http://www.zetex.com/3.0/pdf/ZXSC300.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="OV5640-A71A">
<packages>
<package name="BGA71C50P11X11_598X584X81">
</package>
</packages>
</library>
<library name="omnivision">
<description>&lt;b&gt;OmniVision Technologies, Inc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.ovt.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="LENSMOUNT-20MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="heka">
<packages>
<package name="0402-CAP">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$2" library="openmv" package="ROHS" value=""/>
<element name="X1" library="DF12" package="DF12-36-DP" value="DF12-36-DP">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="leptonCustom" package="SOT23-5" value="ME6211C28M5G">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="OV5640-A71A" package="BGA71C50P11X11_598X584X81" value="OV5640-A71A">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Unavailable"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" "/>
<attribute name="MF" value="Omron"/>
<attribute name="MP" value="OV5640-A71A"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="sfe" package="0402-CAP" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="sfe" package="0402-CAP" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="sfe" package="EIA3216" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LM1" library="omnivision" package="LENSMOUNT-20MM" value="LENSMOUNT20MM"/>
<element name="U$6" library="openmv" package="OMV-LOGO-SMALL" value=""/>
<element name="C9" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="heka" package="0402-CAP" value="MPZ1608S181ATAH0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="sfe" package="0402-CAP" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="sfe" package="0402-CAP" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="leptonCustom" package="SOT23-5" value="ME6211C15M5G">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="sfe" package="0402-CAP" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="sfe" package="0402-CAP" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="sfe" package="0402-CAP" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="sfe" package="0402-CAP" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="sfe" package="0402-CAP" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="19"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="27"/>
<contactref element="U1" pad="A5"/>
<contactref element="U1" pad="B1"/>
<contactref element="U1" pad="B9"/>
<contactref element="U1" pad="C2"/>
<contactref element="U1" pad="I2"/>
<contactref element="U1" pad="A4"/>
<contactref element="U1" pad="A10"/>
<contactref element="U1" pad="D11"/>
<contactref element="U1" pad="G2"/>
<contactref element="U1" pad="J4"/>
<contactref element="U1" pad="J11"/>
<contactref element="U1" pad="F11"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="K8"/>
<contactref element="U1" pad="K11"/>
<contactref element="C8" pad="C"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="10"/>
<contactref element="X1" pad="20"/>
<contactref element="X1" pad="30"/>
<contactref element="X1" pad="36"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="C8" pad="A"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D0">
<contactref element="X1" pad="31"/>
<contactref element="U1" pad="J5"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D1">
<contactref element="X1" pad="29"/>
<contactref element="U1" pad="H10"/>
</signal>
<signal name="DCMI_PCLK">
<contactref element="X1" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="I1"/>
</signal>
<signal name="DCMI_HSYNC">
<contactref element="X1" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="H2"/>
</signal>
<signal name="DCMI_VSYNC">
<contactref element="X1" pad="16"/>
<contactref element="U1" pad="H1"/>
</signal>
<signal name="DCMI_CLK">
<contactref element="X1" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="H11"/>
</signal>
<signal name="DCMI_RST">
<contactref element="X1" pad="21"/>
<contactref element="U1" pad="E2"/>
</signal>
<signal name="DCMI_PWDN">
<contactref element="X1" pad="25"/>
<contactref element="U1" pad="D1"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D2">
<contactref element="X1" pad="35"/>
<contactref element="U1" pad="K6"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D3">
<contactref element="X1" pad="28"/>
<contactref element="U1" pad="K7"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D4">
<contactref element="X1" pad="26"/>
<contactref element="U1" pad="I8"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D5">
<contactref element="X1" pad="33"/>
<contactref element="U1" pad="I9"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D6">
<contactref element="X1" pad="24"/>
<contactref element="U1" pad="J9"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D7">
<contactref element="X1" pad="22"/>
<contactref element="U1" pad="J10"/>
</signal>
<signal name="I2C1_SCL">
<contactref element="X1" pad="32"/>
<contactref element="U1" pad="G10"/>
</signal>
<signal name="I2C1_SDA">
<contactref element="X1" pad="34"/>
<contactref element="U1" pad="G11"/>
</signal>
<signal name="DCMI_FSIN">
<contactref element="X1" pad="23"/>
<contactref element="U1" pad="F2"/>
</signal>
<signal name="SPI3_SCLK">
<contactref element="X1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="SPI3_MISO">
<contactref element="X1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="SPI3_MOSI">
<contactref element="X1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="SPI3_SSEL">
<contactref element="X1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="RSVD1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RSVD2">
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RSVD5">
<contactref element="X1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RSVD6">
<contactref element="X1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RSVD3">
<contactref element="X1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RSVD4">
<contactref element="X1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="2V8">
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="K3"/>
<contactref element="U1" pad="K2"/>
<contactref element="U1" pad="J3"/>
<contactref element="U1" pad="J2"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VN">
<contactref element="U1" pad="B11"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VH">
<contactref element="U1" pad="C10"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AVDD">
<contactref element="U1" pad="A3"/>
<contactref element="U1" pad="B10"/>
<contactref element="U1" pad="C11"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="I10"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="1V5">
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="A9"/>
<contactref element="U1" pad="B5"/>
<contactref element="U1" pad="C1"/>
<contactref element="U1" pad="D2"/>
<contactref element="U1" pad="J1"/>
<contactref element="U1" pad="K1"/>
<contactref element="U1" pad="I11"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="J7"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
