<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="35.56" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="0" x2="35.56" y2="26.67" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="26.67" x2="0" y2="26.67" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="26.67" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>3V3</text>
<text>SEL</text>
<text>SCK</text>
<text>MOSI</text>
<text>VIDEO</text>
<text>VIN</text>
<text>GND</text>
<text>MISO</text>
<text>https://openmv.io</text>
<text>Video Shield R2</text>
<text>2019/02/12</text>
<text>Built by SingTown</text>
<text>Video TV
Shield</text>
</plain>
<libraries>
<library name="sfe">
<packages>
<package name="0603-CAP">
</package>
<package name="0603-RES">
</package>
</packages>
</library>
<library name="openmv">
<packages>
<package name="OPENMV3">
</package>
<package name="ROHS">
</package>
<package name="WEEE">
</package>
<package name="OMV-LOGO-SMALL">
</package>
<package name="OPENMV-LOGO">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="FIDUCIAL_1MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="vs23s010">
<packages>
<package name="LQFP48">
</package>
</packages>
</library>
<library name="tx58">
<packages>
<package name="TX5813">
</package>
</packages>
</library>
<library name="microbuilder">
<packages>
<package name="U.FL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="mux">
<packages>
<package name="CRYSTAL-3.2X2.5-CTX851CT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MF_Passives">
<packages>
<package name="CP6.3MM">
<description>&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; 6.3MM Round Package for Electrolytic Capacitors. Based on Panasonic Electrolytic Capacitors.&lt;br&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-conrad">
<packages>
<package name="736880-49">
<description>&lt;b&gt;Cinch Einbauprintbuchse&lt;/b&gt;, ( RCA Jack ) RM 7.5 x 10 mm&lt;p&gt;
Artikel-Nr.: 736880 - 49&lt;br&gt;
Source: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/725000-749999/736880-da-01-de-Cinch-Einbaubuchse.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="esd">
<packages>
<package name="C0603K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0603 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 1608</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U2" library="openmv" package="OPENMV3" value="OPENMV3"/>
<element name="U$1" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$2" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$5" library="openmv" package="ROHS" value=""/>
<element name="U$6" library="openmv" package="WEEE" value=""/>
<element name="U1" library="vs23s010" package="LQFP48" value="VS23S010D-L">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="sfe" package="0603-CAP" value="10pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="sfe" package="0603-CAP" value="10pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="sfe" package="0603-RES" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="sfe" package="0603-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="tx58" package="TX5813" value="TX5813"/>
<element name="X1" library="microbuilder" package="U.FL" value="uFL"/>
<element name="Y1" library="mux" package="CRYSTAL-3.2X2.5-CTX851CT" value="28.63636MHZ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="R2" library="sfe" package="0603-RES" value="22R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="MF_Passives" package="CP6.3MM" value="100uF">
<attribute name="MFG#" value="N/A"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="N/A"/>
<attribute name="VOTLAGE" value="N/A"/>
</element>
<element name="X3" library="con-conrad" package="736880-49" value="736880-49"/>
<element name="R3" library="sfe" package="0603-RES" value="22R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="esd" package="C0603K" value="CG0603MLA-5.5ME">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="openmv" package="OMV-LOGO-SMALL" value=""/>
<element name="U$9" library="openmv" package="OPENMV-LOGO" value="OPENMV-LOGO"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U2" pad="28"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="47"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="Y1" pad="4"/>
<contactref element="Y1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="P$2"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$69">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="U2" pad="27"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SSEL">
<contactref element="U2" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="48"/>
</signal>
<signal name="SCLK">
<contactref element="U2" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U2" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="U2" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="44"/>
<contactref element="U1" pad="38"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="Y1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U1" pad="33"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="Y1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VIDEO">
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ANT">
<contactref element="U3" pad="10"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CH1">
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="CH2">
<contactref element="U3" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="CH3">
<contactref element="U3" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="41"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U3" pad="11"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U3" pad="9"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U2" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
