<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="RF69HW">
</package>
<package name="FPC22">
</package>
<package name="LCM13">
</package>
<package name="ESP8266">
</package>
<package name="ESP-12S">
</package>
<package name="ESP-M2">
</package>
<package name="DHT11">
</package>
<package name="DHT22">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="RFM69">
<pin name="DIO2"/>
<pin name="DIO3"/>
<pin name="DIO4"/>
<pin name="DIO5"/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="DIO1"/>
<pin name="DIO0"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="CS"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="ANA"/>
</symbol>
<symbol name="DEM_128128A_TMH-PW-N">
<description>1,44" 128x128px TFT display with FPC data strip</description>
<pin name="GND"/>
<pin name="LED-"/>
<pin name="LED+"/>
<pin name="VDDIO"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="DC"/>
<pin name="CS"/>
<pin name="WR"/>
<pin name="RD"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="IM2"/>
</symbol>
<symbol name="RFM12B">
<pin name="SCK"/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="CS"/>
<pin name="VDI"/>
<pin name="NRST"/>
<pin name="NIRQ"/>
<pin name="FSK"/>
<pin name="DCLK"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="CLK"/>
</symbol>
<symbol name="RFA300960A">
<pin name="RS"/>
<pin name="RES"/>
<pin name="CS"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="LEDK"/>
<pin name="LEDA"/>
<pin name="SPI4W"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
</symbol>
<symbol name="ESP8266">
<pin name="RST"/>
<pin name="ADC"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="GPIO16"/>
<pin name="GPIO14"/>
<pin name="GPIO13"/>
<pin name="GPIO12"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GPIO15"/>
<pin name="UART_TX"/>
<pin name="UART_RX"/>
<pin name="GPIO5"/>
<pin name="GPIO4"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO2"/>
</symbol>
<symbol name="ESP-12S">
<pin name="TXD0"/>
<pin name="RXD0"/>
<pin name="IO0/DWN"/>
<pin name="IO2"/>
<pin name="IO4"/>
<pin name="IO5"/>
<pin name="IO12"/>
<pin name="IO13"/>
<pin name="IO14"/>
<pin name="IO15"/>
<pin name="IO16"/>
<pin name="ADC"/>
<pin name="RST" function="dot"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="VCC" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="ESP-M2">
<pin name="IO5"/>
<pin name="RX"/>
<pin name="TX"/>
<pin name="IO4"/>
<pin name="IO0"/>
<pin name="IO2"/>
<pin name="EN"/>
<pin name="IO14"/>
<pin name="IO12"/>
<pin name="IO13"/>
<pin name="IO15"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="ADC"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="DHT22">
<pin name="DATA"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="RF69">
<description>FM transceiver
868MHZ, SPI, 20dBm</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RFM69"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RF69HW">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANA" pad="P10"/>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="P15"/>
<connect gate="G$1" pin="DIO0" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="DIO1" pad="P3"/>
<connect gate="G$1" pin="DIO2" pad="P4"/>
<connect gate="G$1" pin="DIO3" pad="P5"/>
<connect gate="G$1" pin="DIO4" pad="P6"/>
<connect gate="G$1" pin="DIO5" pad="P7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P9 P11"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="P13"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="P14"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="P12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DISPLAY_128128_144">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DEM_128128A_TMH-PW-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FPC22">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="P7"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="P18"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="P17"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="P16"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="P15"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="P14"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="P13"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="P12"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="P11"/>
<connect gate="G$1" pin="DC" pad="P6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P1 P10 P19 P21" route="any"/>
<connect gate="G$1" pin="IM2" pad="P22"/>
<connect gate="G$1" pin="LED+" pad="P3"/>
<connect gate="G$1" pin="LED-" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="RD" pad="P9"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="P20"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="P5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO" pad="P4"/>
<connect gate="G$1" pin="WR" pad="P8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RFA300960A">
<description>80 x 160 dots, RGB, TFT &lt;b&gt;Display&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="RFA300960A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LCM13">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CS" pad="P7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P8 P13"/>
<connect gate="G$1" pin="LEDA" pad="P12"/>
<connect gate="G$1" pin="LEDK" pad="P11"/>
<connect gate="G$1" pin="RES" pad="P6"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="P5"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="P4"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="P3"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI4W" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P10"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ESP8266">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP8266"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESP8266">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADC" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="P3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P9"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="P12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO12" pad="P6"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO13" pad="P7"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO14" pad="P5"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO15" pad="P10"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO16" pad="P4"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="P11"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4" pad="P13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO5" pad="P14"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_RX" pad="P15"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_TX" pad="P16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ESP-12S">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP-12S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESP-12S">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADC" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="P3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P9"/>
<connect gate="G$1" pin="IO0/DWN" pad="P12"/>
<connect gate="G$1" pin="IO12" pad="P6"/>
<connect gate="G$1" pin="IO13" pad="P7"/>
<connect gate="G$1" pin="IO14" pad="P5"/>
<connect gate="G$1" pin="IO15" pad="P10"/>
<connect gate="G$1" pin="IO16" pad="P4"/>
<connect gate="G$1" pin="IO2" pad="P11"/>
<connect gate="G$1" pin="IO4" pad="P13"/>
<connect gate="G$1" pin="IO5" pad="P14"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD0" pad="P15"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD0" pad="P16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ESP-M2">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP-M2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESP-M2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADC" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P8"/>
<connect gate="G$1" pin="IO0" pad="P10"/>
<connect gate="G$1" pin="IO12" pad="P4"/>
<connect gate="G$1" pin="IO13" pad="P5"/>
<connect gate="G$1" pin="IO14" pad="P3"/>
<connect gate="G$1" pin="IO15" pad="P6"/>
<connect gate="G$1" pin="IO2" pad="P9"/>
<connect gate="G$1" pin="IO4" pad="P11"/>
<connect gate="G$1" pin="IO5" pad="P12"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="P15"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="P13"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="P14"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DHT22">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DHT22"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DHT22">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DATA" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
