<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="MDBT40">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MDBT40">
<pin name="P1-GND"/>
<pin name="P2-P0.25"/>
<pin name="P3-P0.26"/>
<pin name="P4-P0.27"/>
<pin name="P5-P0.28/AIN4"/>
<pin name="P6-P0.29/AIN5"/>
<pin name="P7-P0.30/AIN6"/>
<pin name="P8-P0.31/AIN7"/>
<pin name="P9-DEC4"/>
<pin name="P10-DCC"/>
<pin name="P11-VDD"/>
<pin name="P12-GND"/>
<pin name="P13-P0.00/XL1"/>
<pin name="P14-P0.01/XL2"/>
<pin name="P15-P0.02/AIN0"/>
<pin name="P16-P0.03/AIN1"/>
<pin name="P17-P0.04/AIN2"/>
<pin name="P18-P0.05/AIN3"/>
<pin name="P19-P0.06"/>
<pin name="P20-P0.07"/>
<pin name="P21-P0.08"/>
<pin name="P22-P0.09/NFC1"/>
<pin name="P23-P0.10/NFC2"/>
<pin name="P24-GND"/>
<pin name="P25-P0.11"/>
<pin name="P26-P0.12"/>
<pin name="P27-P0.13"/>
<pin name="P28-P0.14"/>
<pin name="P29-P0.15"/>
<pin name="P30-P0.16"/>
<pin name="P31-P0.17"/>
<pin name="P32-P0.18"/>
<pin name="P33-P0.19"/>
<pin name="P34-P0.20"/>
<pin name="P35-P0.21/NRST"/>
<pin name="P36-SWDCLK"/>
<pin name="P37-SWDIO"/>
<pin name="P38-P0.22"/>
<pin name="P39-GND"/>
<pin name="P40-P0.24"/>
<pin name="P41-P0.23"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MDBT42Q">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MDBT40"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MDBT40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P1-GND" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="P10-DCC" pad="P10"/>
<connect gate="G$1" pin="P11-VDD" pad="P11"/>
<connect gate="G$1" pin="P12-GND" pad="P12"/>
<connect gate="G$1" pin="P13-P0.00/XL1" pad="P13"/>
<connect gate="G$1" pin="P14-P0.01/XL2" pad="P14"/>
<connect gate="G$1" pin="P15-P0.02/AIN0" pad="P15"/>
<connect gate="G$1" pin="P16-P0.03/AIN1" pad="P16"/>
<connect gate="G$1" pin="P17-P0.04/AIN2" pad="P17"/>
<connect gate="G$1" pin="P18-P0.05/AIN3" pad="P18"/>
<connect gate="G$1" pin="P19-P0.06" pad="P19"/>
<connect gate="G$1" pin="P2-P0.25" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="P20-P0.07" pad="P20"/>
<connect gate="G$1" pin="P21-P0.08" pad="P21"/>
<connect gate="G$1" pin="P22-P0.09/NFC1" pad="P22"/>
<connect gate="G$1" pin="P23-P0.10/NFC2" pad="P23"/>
<connect gate="G$1" pin="P24-GND" pad="P24"/>
<connect gate="G$1" pin="P25-P0.11" pad="P25"/>
<connect gate="G$1" pin="P26-P0.12" pad="P26"/>
<connect gate="G$1" pin="P27-P0.13" pad="P27"/>
<connect gate="G$1" pin="P28-P0.14" pad="P28"/>
<connect gate="G$1" pin="P29-P0.15" pad="P29"/>
<connect gate="G$1" pin="P3-P0.26" pad="P3"/>
<connect gate="G$1" pin="P30-P0.16" pad="P30"/>
<connect gate="G$1" pin="P31-P0.17" pad="P31"/>
<connect gate="G$1" pin="P32-P0.18" pad="P32"/>
<connect gate="G$1" pin="P33-P0.19" pad="P33"/>
<connect gate="G$1" pin="P34-P0.20" pad="P34"/>
<connect gate="G$1" pin="P35-P0.21/NRST" pad="P35"/>
<connect gate="G$1" pin="P36-SWDCLK" pad="P36"/>
<connect gate="G$1" pin="P37-SWDIO" pad="P37"/>
<connect gate="G$1" pin="P38-P0.22" pad="P38"/>
<connect gate="G$1" pin="P39-GND" pad="P39"/>
<connect gate="G$1" pin="P4-P0.27" pad="P4"/>
<connect gate="G$1" pin="P40-P0.24" pad="P40"/>
<connect gate="G$1" pin="P41-P0.23" pad="P41"/>
<connect gate="G$1" pin="P5-P0.28/AIN4" pad="P5"/>
<connect gate="G$1" pin="P6-P0.29/AIN5" pad="P6"/>
<connect gate="G$1" pin="P7-P0.30/AIN6" pad="P7"/>
<connect gate="G$1" pin="P8-P0.31/AIN7" pad="P8"/>
<connect gate="G$1" pin="P9-DEC4" pad="P9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
