## Микро-80. Краткая справка

### Загрузка файлов с помощью встроенного загрузчика

Двоичные файлы образов ленты «.rk8» можно загружать с помощью пункта меню «Файл -> Загрузить и выполнить», комбинации клавиш Alt-F3 (Meta-F3), либо соответствующей кнопки на панели инструментов. Можно также просто перетащить нужный файл в окно эмулятора.

### Загрузка с использованием перехватом магнитофонных операций

В ответ на приглашение Монитора «>» либо «-->» нужно набрать «I<Enter>» и выбрать файл. В случае успешной загрузки Монитор отображает столбец из 3 цифр - начального адреса, конечного и контрольной суммы. После загрузки запуск обычно осуществляется с помощью директивы G Монитора («G<Enter>»). В случае запуска не с нулевого адреса в директиве G можно указать адрес запуска, например: «G100<Enter>». Этим способом можно также загружать .wav и .csw-файлы.

### Соответствие клавиш и раскладки клавиатуры

По умолчанию для Микро-80 установлена «Умная» раскладка клавиатуры, ввод буквенно-цифровых символов при этом производится как обычно, раскладка переключается средствами ОС, в которой запущен эмулятор. Соответствие некоторых клавиш, не имеющих аналогов на PC:

Клавиша «Микро-80» | Клавиша PC
СТР | PgUp
ПС | PgDn