## Апогей БК-01. Краткая справка

### Загрузка файлов с помощью встроенного загрузчика

Двоичные файлы образов ленты «.rka» можно загружать с помощью пункта меню «Файл -> Загрузить и выполнить», комбинации клавиш Alt-F3 (Meta-F3), либо соответствующей кнопки на панели инструментов. Можно также просто перетащить нужный файл в окно эмулятора.

### Загрузка с использованием перехватов магнитофонных операций

В ответ на приглашение Монитора «==>» нужно набрать «I<Enter>» и выбрать файл. В случае успешной загрузки Монитор отображает столбец из 3 цифр - начального адреса, конечного и контрольной суммы. После загрузки запуск обычно осуществляется с помощью директивы G Монитора («G<Enter>»). В случае запуска не с нулевого адреса в директиве G можно указать адрес запуска, например: «G100<Enter>». Этим способом можно также загружать .wav и .csw-файлы.

### Запуск с ROM-диска

В комплекте с эмулятором поставляется образ ROM-диска, содержащий большую часть программ, разработанных для этого ПК. Для загрузки оболочки необходимо выполнить директивы Монитора «R,C<Enter>G<Enter>». Далее выбор и запуск файла осуществляется с помощью клавиш управления курсором.

### Работа с SD-контроллером

В конфигурации с SD-контроллером вместо ROM-диска эмулируется SD-карта. Работа с ним производится похожим образом. Для запуска файлового менеджера следует набрать «R,FF<Enter>G<Enter>».

### Соответствие клавиш и раскладки клавиатуры

По умолчанию для Апогея установлена «Умная» раскладка клавиатуры, ввод буквенно-цифровых символов при этом производится как обычно, раскладка переключается средствами ОС, в которой запущен эмулятор. Соответствие некоторых клавиш, не имеющих аналогов на PC:

Клавиша «Апогея» | Клавиша PC
СТР | PgUp
ПС | PgDn